{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["生产企业","先进技术","新产品新装备","重点项目","服务机构"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":10,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"生产企业","index":0,"n_rows":142,"n_cols":3,"rows_kept":142,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["节能环保优质生产企业目录"]
["序号","所属地市","企业名称"]
[1,"合肥市","中水三立数据技术股份有限公司"]
[2,"合肥市","安徽科创中光科技有限公司"]
[3,"合肥市","合肥金星机电科技发展有限公司"]
[4,"合肥市","安徽沃弗永磁科技有限公司"]
[5,"合肥市","合肥恒力装备有限公司"]
[6,"合肥市","中科新天地（合肥）环保科技有限公司"]
[7,"合肥市","中霖中科环境科技（安徽）股份有限公司"]
[8,"合肥市","安徽普氏生态环境工程有限公司"]
[9,"合肥市","安徽南瑞继远电网技术有限公司"]
[10,"合肥市","安徽宏路新材料科技有限公司"]
[11,"合肥市","劲旅环境科技股份有限公司"]
[12,"合肥市","安徽普朗膜技术有限公司"]
[13,"合肥市","安徽省通源环境节能股份有限公司"]
[14,"合肥市","合肥合意环保科技工程有限公司"]
[15,"合肥市","安徽金正大生态工程有限公司"]
[16,"合肥市","瑞纳智能设备股份有限公司"]
[17,"合肥市","安徽国风木塑科技有限公司"]
[18,"合肥市","合肥恒大江海泵业股份有限公司"]
[19,"合肥市","合肥吴山新型建材有限公司"]
[20,"合肥市","安徽长丰海螺水泥有限公司"]
[21,"合肥市","安徽合凯电气科技股份有限公司"]
[22,"合肥市","安徽世倾环保科技有限公司"]
[23,"合肥市","合肥华升泵阀股份有限公司"]
[24,"合肥市","合肥鑫伟电力设备有限公司"]
[25,"合肥市","合肥市丽红塑胶材料有限公司"]
[26,"合肥市","安徽正元机械有限公司"]
[27,"合肥市","安徽万安环境科技股份有限公司"]
[28,"合肥市","合肥丽清环保设备有限公司"]
[29,"合肥市","TCL家用电器（合肥）有限公司"]
[30,"淮北市","安徽富林环保科技有限公司"]
[31,"淮北市","安徽中能矿机制造有限公司"]
[32,"亳州市","亳州市伟图节能环保科技有限公司"]
[33,"亳州市","亳州市谯城区亿祥基业再生资源有限公司"]
[34,"亳州市","亳州市红森墙体材料有限责任公司"]
[35,"亳州市","安徽亿达新能源科技有限公司"]
[36,"亳州市","利辛县宝城建筑工业化有限公司"]
[37,"宿州市","安徽正凯源环保科技有限公司"]
[38,"宿州市","宿州市鑫丰建材科技有限公司"]
[39,"宿州市","砀山红旗电缆有限公司"]
[40,"蚌埠市","高桥防火科技股份有限公司"]
[41,"蚌埠市","蚌埠精工制药机械有限公司"]
[42,"蚌埠市","安徽德源环境科技有限公司"]
[43,"蚌埠市","安徽开创环保纸品有限公司"]
[44,"蚌埠市","安徽荣春玻璃科技有限公司"]
[45,"蚌埠市","光大生物能源（怀远）有限公司"]
[46,"蚌埠市","蚌埠市维光塑胶制品有限公司"]
[47,"蚌埠市","安徽海东环保科技有限公司"]
[48,"阜阳市","安徽戴家工艺有限公司"]
[49,"阜阳市","安徽省阜阳市盛大机械有限公司"]
[50,"阜阳市","阜阳三环电力器材有限公司"]
[51,"阜阳市","安徽省文胜生物工程股份有限公司"]
[52,"阜阳市","安徽亚泰包装科技股份有限公司"]
[53,"阜阳市","临泉县睿鑫建材有限公司"]
[54,"阜阳市","安徽强钢钢化玻璃股份有限公司"]
[55,"阜阳市","临泉国能天然气有限公司"]
[56,"阜阳市","太和县奥能金属材料有限公司"]
[57,"阜阳市","太和县大华能源科技有限公司"]
[58,"阜阳市","安徽超威环保科技有限公司"]
[59,"阜阳市","安徽晶宫绿建集团有限公司"]
[60,"阜阳市","安徽方柳文创工艺品股份有限公司"]
[61,"阜阳市","阜南盛原木业有限公司"]
[62,"阜阳市","安徽百圣鑫金属科技有限公司"]
[63,"阜阳市","安徽省正宇粮机科技股份有限公司"]
[64,"淮南市","安徽凯彦达环保餐具有限公司"]
[65,"淮南市","安徽维东建材股份有限公司"]
[66,"淮南市","强徽新型建材有限公司"]
[67,"滁州市","滁州市自然空间建材有限公司"]
[68,"滁州市","安徽富邦装配式建筑有限公司"]
[69,"滁州市","金鹏智能家居有限公司"]
[70,"滁州市","安徽超越环保科技股份有限公司"]
[71,"滁州市","滁州迪蒙德模具制造有限公司"]
[72,"滁州市","滁州市艾德模具设备有限公司"]
[73,"滁州市","滁州美业机械制造有限公司"]
[74,"滁州市","滁州市友邦涂装有限公司"]
[75,"滁州市","滁州晨润工贸有限公司"]
[76,"滁州市","安徽瑞联节能科技股份有限公司"]
[77,"滁州市","滁州兴邦聚合彩纤有限公司"]
[78,"滁州市","东方日升（安徽）新能源有限公司"]
[79,"滁州市","安徽金帅洗衣机有限公司"]
[80,"滁州市","来安县扬子地板有限公司"]
[81,"滁州市","安徽扬子美家新材料科技有限公司"]
[82,"滁州市","安徽省浦菲尔建材有限公司"]
[83,"滁州市","安徽康健新型建材有限公司"]
[84,"滁州市","滁州市富邦商品混凝土有限公司"]
[85,"滁州市","安徽兆隆纸业有限公司"]
[86,"滁州市","安徽省明美矿物化工有限公司"]
[87,"滁州市","龙利得智能科技股份有限公司"]
[88,"滁州市","滁州熙诚环保科技有限公司"]
[89,"滁州市","明光市飞洲新材料有限公司"]
[90,"滁州市","滁州市精美家电设备股份有限公司"]
[91,"滁州市","滁州辉煌无纺科技有限公司"]
[92,"滁州市","安徽创研新材料有限公司"]
[93,"滁州市","滁州英诺信电器有限公司"]
[94,"滁州市","安徽弘伟环境装备有限公司"]
[95,"滁州市","滁州信联食品饮料有限公司"]
[96,"滁州市","创历电器（滁州）股份有限公司"]
[97,"滁州市","安徽腾达汽车科技有限公司"]
[98,"滁州市","安徽统凌科技新能源有限公司"]
[99,"滁州市","安徽纳诺箔材有限公司"]
[100,"滁州市","滁州永固机械有限公司"]
[101,"滁州市","安徽和丰硬质合金有限公司"]
[102,"六安市","安徽辰宇机械科技有限公司"]
[103,"六安市","中擎电机有限公司"]
[104,"六安市","金寨海创环境工程有限责任公司"]
[105,"马鞍山市","安徽黄河水处理科技股份有限公司"]
[106,"马鞍山市","光大江东环保能源（马鞍山）有限公司"]
[107,"马鞍山市","安徽华骐环保科技股份有限公司"]
[108,"马鞍山市","马鞍山三塔环保科技有限公司"]
[109,"马鞍山市","安徽威达环保科技股份有限公司"]
[110,"马鞍山市","安徽国能亿盛环保科技有限公司"]
[111,"马鞍山市","同兴环保科技股份有限公司"]
[112,"马鞍山市","安徽天顺环保设备股份有限公司"]
[113,"宣城市","安徽立信橡胶科技有限公司"]
[114,"宣城市","安徽韩华建材科技股份有限公司"]
[115,"宣城市","安徽省绩溪华林环保科技股份有限公司"]
[116,"铜陵市","安徽福茂环保科技有限公司"]
[117,"安庆市","安庆杰曼汽车科技有限公司"]
[118,"安庆市","安徽鑫铭新材料科技有限公司"]
[119,"安庆市","安徽嘉乐斯乐净化工程有限公司"]
[120,"安庆市","安徽拓普勒汽车科技有限公司"]
[121,"安庆市","安徽天元电缆有限公司"]
[122,"安庆市","安徽奥邦新材料有限公司"]
[123,"安庆市","安徽天元塑业有限公司"]
[124,"安庆市","安徽省欣雨环卫机械有限公司"]
[125,"安庆市","安徽中泰创展环境科技有限公司"]
[126,"安庆市","安徽雄峰实业有限公司"]
[127,"安庆市","安徽赛迈特光电股份有限公司"]
[128,"安庆市","安徽蓝锐电子科技有限公司"]
[129,"安庆市","安徽微威胶件集团有限公司"]
[130,"安庆市","安徽顺彤包装材料有限公司"]
[131,"安庆市","安徽中科自动化股份有限公司"]
[132,"安庆市","安徽国孚凤凰科技有限公司"]
[133,"黄山市","黄山奇峰环保设备有限公司"]
[134,"黄山市","黄山市七七七电子有限公司"]
[135,"广德市","广德正富流体机械有限公司"]
[136,"广德市","广德天运新技术股份有限公司"]
[137,"广德市","广德辉龙环保科技有限公司"]
[138,"宿松县","安徽基石伟业环保科技有限公司"]
[139,"宿松县","中安智创环保科技有限公司"]

{"sheet":"先进技术","index":1,"n_rows":135,"n_cols":4,"rows_kept":135,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,3],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[9,0,11,0],[9,1,11,1],[9,2,11,2],[13,0,15,0],[13,1,15,1],[13,2,15,2],[43,0,44,0],[43,1,44,1],[43,2,44,2],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[101,2,102,2],[118,0,120,0],[118,1,120,1],[118,2,120,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["节能环保先进技术目录"]
[]
["序号","所属\n地市","企业名称","技术名称"]
[1,"合肥市","安徽省安泰科技股份有限公司","基于能耗监测、环境监测、机电系统监测智能管理以及能源调控（智能调控）一体化监测管控系统"]
[2,"合肥市","安徽智泓净化科技股份有限公司","高通量反渗透膜生产关键技术"]
[3,"合肥市","合肥恒力装备有限公司","电镀废水零排放处理技术"]
[{"$nulls":3},"含氨废气资源化处理技术"]
[4,"合肥市","合肥中科远望环保科技有限公司","氧焰复合等离子体复合炬"]
[5,"合肥市","安徽节源环保科技有限公司","炼焦荒煤气上升管显热回收技术"]
[{"$nulls":3},"一种尿素装置节能改造的工艺系统\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"钢铁企业废水资源化综合利用技术"]
[6,"合肥市","安徽晨晰洁净科技有限公司","超低温SCR脱硝催化剂（CDM-2CXTX型）和配套烟气治理技术"]
[7,"合肥市","安徽蓝鼎环保能源科技有限公司","一种重金属污染土壤修复装置"]
[{"$nulls":3},"一种垃圾中转站渗滤液处理装置"]
[{"$nulls":3},"一种节能型垃圾渗滤液处理装置"]
[8,"合肥市","合肥万豪能源设备有限责任公司","小型撬装式单阶双级混合制冷剂天然气液化技术"]
[9,"合肥市","安徽皖仪科技股份有限公司","水体污染高锰酸盐检测技术"]
[10,"合肥市","合肥天源迪科信息技术有限公司","5G基站智慧节能系统"]
[11,"合肥市","安徽沃弗永磁科技有限公司","大功率永磁涡流柔性传动技术"]
[12,"合肥市","安徽科创中光科技有限公司\t\t","基于激光雷达的四步闭环大气污染溯源技术"]
[13,"合肥市","合肥科威尔电源系统股份有限公司","新能源设备生产测试能量回馈技术"]
[14,"合肥市","安徽纳蓝环保科技有限公司","国六柴油车NOx尾气排放控制用SCR分子筛催化剂"]
[15,"合肥市","安徽普氏生态环境工程有限公司","MMflo-Sed均流式磁分离沉淀水处理技术"]
[16,"合肥市","安徽合大环境检测有限公司","城市污染棕地快速检测及修复关键技术的研究与应用"]
[17,"合肥市","安徽南瑞继远电网技术有限公司","基于124888编码的全分、共补补偿技术"]
[18,"合肥市","安徽南国机电科技发展有限公司","浅层地热能为核心的多能源耦合互补技术"]
[19,"合肥市","合肥中盛水务发展有限公司","高效沉淀池系统"]
[20,"合肥市","合肥通用环境控制技术有限责任公司","大型制冷机组高效节能环境模拟和检测技术"]
[21,"合肥市","安徽宏路新材料科技有限公司","一种透水砖制备原材料加工处理系统"]
[22,"合肥市","长虹美菱股份有限公司","壁单循环制冷风冷冰箱一级能效技术"]
[23,"合肥市","合肥中亚环保科技有限公司","矿渣微粉制备系统产品收集与粉尘治理一体化技术"]
[24,"合肥市","彩虹（合肥）光伏有限公司","全氧燃烧玻璃窑炉工艺及产业化技术"]
[25,"合肥市","安徽元琛环保科技股份有限公司","废物焚烧烟气脱硝脱二噁英高效催化剂制备技术"]
[26,"合肥市","安徽普朗膜技术有限公司","浓盐水资源化利用装置一价盐二价盐分离系统"]
[27,"合肥市","中科合肥煤气化技术有限公司","污泥碳化制取低热值生物燃料技术"]
[28,"合肥市","安徽弘徽科技有限公司 ","真空绝热板用干法短切丝芯材制备技术"]
[29,"合肥市","安徽新宇生态产业股份有限公司","湿地湖滨带面源污染拦截和水体净化的植物优化配置技术"]
[30,"合肥市","安徽省通源环境节能股份有限公司","有机污染土壤热强化异位通风处理技术及一体化装备"]
[31,"合肥市","合肥合意环保科技工程有限公司","石灰窑用电除尘器改超低排放袋除尘器技术"]
[32,"合肥市","安徽雷克环境科技有限公司","藻水在线分离磁捕技术"]
[33,"合肥市","合肥市丽红塑胶材料有限公司","一种废旧塑料的改性方法"]
[34,"合肥市","安徽世倾环保科技有限公司","一种耐氧化易集尘滤料及制备方法"]
[35,"合肥市","安徽浩悦环境科技有限责任公司","一种处置含农药有机胺废弃物异味的除臭剂"]
[{"$nulls":3},"一种处理富含氯化物的无机蒸馏残渣的固化剂"]
[36,"合肥市","合肥国瑞集成建筑科技有限公司","冷弯薄壁型钢-轻聚合物复合墙体建筑体系\t\t\t\t"]
[37,"合肥市","安徽明腾永磁机电设备有限公司","隔爆型稀土永磁同步电动机技术 "]
[38,"合肥市","安徽中联九通机械设备有限公司","混凝土搅拌站环保升级技术"]
[39,"合肥市","合肥蓝海电子科技有限公司","TN后处理技术"]
[40,"合肥市","合肥佳安建材有限公司","二步法无害化污泥烘干处理工艺"]
[41,"合肥市","瑞纳智能设备股份有限公司","单火线取电模块供电技术"]
[42,"合肥市","安徽合凯电气科技股份有限公司","基于涡流驱动的快速分断技术"]
[43,"合肥市","安徽省瑞杰锻造有限责任公司","大型锻件锻造余热热处理技术"]
[44,"合肥市","合肥格美电器有限责任公司","高精度过滤净水设备储水式的热能交换技术"]
[45,"合肥市","安徽华业香料合肥有限公司","低嗅阈值有机废气处理技术"]
[46,"合肥市","安徽省康宇水电机械成套设备有限公司","磷石膏综合再利用"]
[47,"合肥市","合肥神舟建筑集团有限公司","防火保温板生产工艺提升技术"]
[48,"淮北市","淮北市中芬矿山机器有限责任公司","SZ-20高效深锥浓缩机充填系统制造技术"]
[49,"淮北市","中煤远大淮北建筑产业化有限公司","预制钢筋混凝土夹心保温剪力墙板的高效节能生产工艺及技术"]
[50,"淮北市","安徽天凯光通信技术有限公司","光缆SZ绞合过程在线检测缺陷技术"]
[51,"淮北市","淮北市华明工业变频设备有限公司","感应加热设备电源控制技术"]
[52,"淮北市","安徽广博机电制造股份有限公司","稀土永磁电机超高效轻量化技术"]
[53,"亳州市","安徽百盛源包装材料有限公司","废弃铝塑回收技术"]
[54,"宿州市","国能宿州热电有限公司","燃煤电厂石灰软化污泥(含钙污泥)综合利用研究"]
[55,"宿州市","安徽兴华电缆有限公司","电缆生产拉丝退火新装置"]
[56,"蚌埠市","安徽汇精智能工业科技有限公司","灭弧室模内自动化铆接、模内银点自动化铆接、端子组件冲压组装一体化"]
[57,"蚌埠市","高桥防火科技股份有限公司","矿物绝缘电力电缆隔离层耐火技术"]
[58,"蚌埠市","安徽好思家涂料股份有限公司","真石漆用抗碱耐磨人造彩砂制备关键技术"]
[59,"蚌埠市","安徽祥源科技股份有限公司","木质粉尘在线监测与连锁除尘系统"]
[60,"蚌埠市","蚌埠圻润环境工程科技有限公司","多元化有机固废资源化利用技术"]
[61,"蚌埠市","安徽德源环境科技有限公司","工业窑炉尾气减排改造技术"]
[62,"蚌埠市","万华禾香板业（怀远）有限责任公司","无甲醛秸秆生态板生产应用技术\t\t\t\t"]
[63,"蚌埠市","蚌埠飞宇轴承有限公司","高精密角接触球轴承生产技术"]
[64,"蚌埠市","五河县维佳复合材料有限公司","玻璃纤维高效节能改造技术"]
[65,"蚌埠市","蚌埠市好思家太阳能有限公司","太阳能超导集热智能热水器节能技术"]
[66,"阜阳市","安徽金森源环保工程有限公司","组合式脱硫脱硝除尘技术\t\t\t\t"]
[67,"阜阳市","阜阳市宏桥秸秆科技有限公司","环保高强度防水麦秸秆板加工技术"]
[68,"阜阳市","阜阳三环电力器材有限公司","一种电缆及其制造方法\t\t\t\t"]
[69,"阜阳市","安徽金源家居工艺品有限公司","一种环保能降解的塑料材料生产技术"]
[70,"阜阳市","阜阳晶宫绿建节能建筑有限责任公司","陶土混凝土预制板加工技术"]
[71,"阜阳市","临泉县宇诚机械有限公司","双转筒蔬菜节能环保烘干技术"]
[72,"阜阳市","安徽利思达网业有限公司","过滤高温液体用耐磨单丝滤布的制备方法\t\t\t\t"]
[73,"阜阳市","安徽省太和县众友筛网滤布制造有限公司","化工专用工业滤布生产工艺\t\t\t\t"]
[74,"阜阳市","安徽省高雅家居有限公司","绿色环保家具制造技术"]
[75,"阜阳市","安徽瑞琦塑胶科技有限公司","高耐磨高强度再生高分子导电复合材料关键技术"]
[76,"阜阳市","界首市南都华宇电源有限公司","铅炭启停电池生产工艺"]
[77,"阜阳市","安徽华创环保设备科技有限公司","废气及污染物高效净化智能处理关键技术"]
[78,"淮南市","安徽维东建材股份有限公司","生物质发电厂固废渣生产混凝土制品技术\t\t\t\t"]
[79,"滁州市","滁州久盈膜科技有限公司","高效能水处理中空纤维超滤膜及其环保设备制备技术"]
[80,"滁州市","安徽金大仪器有限公司","基于ZigBee的无线数传压力表技术"]
[81,"滁州市","东方日升（安徽）新能源有限公司","高效单晶PERC电池技术、超大尺寸高效单晶光伏组件技术"]
[82,"滁州市","来安县扬子地板有限公司","环保实木复合地板“负离子+数码喷漆”技术\t\t\t\t"]
[83,"滁州市","安徽扬子美家新材料科技有限公司","一种SPC地板的制备方法\t\t\t\t"]
[84,"滁州市","定远诚宇电工材料有限公司","废水废气焚烧系统"]
[85,"滁州市","明光利拓智能科技有限公司","利拓智能智慧水务全水处理自动化控制技术\t\t\t\t"]
[86,"滁州市","安徽寒锐新材料有限公司","球形碳酸钴粒度控制及其母液逆流萃取循环利用技术"]
[87,"滁州市","安徽康能电气有限公司","基于北斗定位技术的电力铁塔倒伏监测与预警技术"]
[88,"六安市","安徽华西稀有金属材料有限公司","加压氨浸全湿法冶炼"]
[89,"马鞍山市","安徽创杰环境科技有限公司","基于PTFE膜技术的生态修复应用技术"]
[90,"马鞍山市","安徽黄河水处理科技股份有限公司","低控源截污系统及构建技术"]
[91,"马鞍山市","安徽名士达新材料有限公司","水性双组份白底漆制备技术"]
[92,"马鞍山市","马鞍山市佳腾节能环保科技有限公司","工业循环水系统节能优化"]
[{"$nulls":3},"高炉无人抓渣系统自动控制"]
[93,"马鞍山市","中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司","基于硅基介孔材料及其改性的窑炉烟气脱硫技术及设备"]
[94,"马鞍山市","安徽方信立华环保科技有限公司","低温(180℃）SCR脱硝催化剂装备与技术"]
[95,"马鞍山市","安徽威达环保科技股份有限公司","烧结机烟气多污染物一体化处理技术\t\t\t\t"]
[96,"宣城市","宣城市清润源环保科技有限公司","污泥热解活化制备活性炭技术的研发及产业化"]
[97,"宣城市","宣城金诺模塑科技有限公司","环保塑料表面电镀处理工艺技术"]
[98,"宣城市","安徽动力源科技有限公司","高能耗负载永磁调速技术\t\t\t\t"]
[99,"宣城市","安徽正飞机电设备有限公司","具有效率高、温升低、无泄漏、低噪音、振动小、可靠性好的优点的VHS、YLB型NEMA特种系列深井泵电机制备技术"]
[100,"池州市","池州睿成微电子有限公司","低功耗物联网通讯芯片系统级封装技术"]
[101,"池州市","池州市明坤电子科技有限公司","通信终端设备及汽车零部件生产技术"]
[102,"池州市","茂施农业科技有限公司","生物基可降解控释肥包膜技术的研究及其产业化"]
[103,"池州市","安徽华夏蓝天机电设备有限公司","锅炉节能减排技术"]
[104,"安庆市","安庆杰曼汽车科技有限公司","机油喷射冷却系统关键技术研发"]
[105,"安庆市","安徽众恒复合材料科技有限公司","非晶磁芯扼流圈加工制作技术"]
[106,"安庆市","安徽鑫铭新材料科技有限公司","气门座圈用高强高耐磨粉末冶金新材料技术的研究"]
[107,"安庆市","安徽孺子牛轴承有限公司","应用于轴承表面抛光的环保干式工艺"]
[108,"安庆市","安徽宏昌机电装备制造有限公司","气动锚杆钻机的强力气动马达"]
[{"$nulls":3},"气动锚杆钻机上的强力降噪消音器"]
[{"$nulls":3},"集行走、挖掘、采集、输送、装车、清理场地等多种功能于一体技术"]
[109,"安庆市","安徽中泰创展环境科技有限公司","一种快速切换高温烟气的四通阀技术"]
[110,"安庆市","安庆市鼎立汽车配件有限公司","发动机气门研磨技术及装置"]
[111,"安庆市","安徽蓝锐电子科技有限公司","用于车辆LED前照灯的散热机构和总成内部降温的制冷机构技术"]
[112,"安庆市","安徽百世佳包装有限公司","铝盖高速智能一体化生产技术"]
[113,"安庆市","安徽中科自动化股份有限公司","智能节能控制"]
[114,"安庆市","安徽微威胶件集团有限公司","橡胶基高阻尼隔声技术"]
[115,"安庆市","安徽国孚凤凰科技有限公司","废矿物油再生基础油专利技术装备"]
[116,"安庆市","安庆市长虹化工有限公司"," 一种四氢噻吩的合成方法及工艺"]
[117,"安庆市","安庆凯美特气体有限公司","改进的食品级液体二氧化碳产品的生产方法\t\t\t\t"]
[118,"黄山市","黄山天之都环境科技发展有限公司","除湿分子筛转芯的研发及产品制造"]
[119,"广德市","广德天运新技术股份有限公司","复合纤维高强阻燃新材料技术"]
[120,"广德市","安徽强邦新材料股份有限公司","蓄热式热氧化及中水回用技术"]
[121,"广德市","广德王氏智能电路科技有限公司","余热回收及空气能安全节能技术"]
[122,"广德市","固德威电源科技（广德）有限公司","中频逆变焊接技术"]

{"sheet":"新产品新装备","index":2,"n_rows":150,"n_cols":4,"rows_kept":150,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,3],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,2,27,2],[31,0,32,0],[31,1,32,1],[31,2,32,2],[37,0,38,0],[37,1,38,1],[37,2,38,2],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[40,2,41,2],[94,0,95,0],[94,1,95,1],[94,2,95,2],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[99,2,100,2],[134,0,135,0],[134,1,135,1],[134,2,135,2],[136,0,137,0],[136,1,137,1],[136,2,137,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["节能环保新产品新装备目录"]
[]
["序号","所属\n地市","企业名称","产品装备名称"]
[1,"合肥市","合肥通用机械研究院有限公司","湿法烟气脱硫污酸石膏离心分离机"]
[2,"合肥市","合肥中科环境监测技术国家工程实验室有限公司","多波长拉曼激光雷达"]
[3,"合肥市","合肥泰禾卓海智能科技有限公司","PIDS光电智能干式选煤机"]
[4,"合肥市","中霖中科环境科技（安徽）股份有限公司","矿井水深度处理设备"]
[{"$nulls":3},"一体化智慧截流井"]
[5,"合肥市","合肥市义禾自动化控制设备有限公司","RTO废气治理蓄热式氧化设备"]
[6,"合肥市","安徽南瑞继远电网技术有限公司","NRJD-JP低压编码式综合配电箱"]
[7,"合肥市","安徽智泓净化科技股份有限公司","RE3012节水型反渗透膜组件 "]
[8,"合肥市","安徽同速科技有限公司","高盐高有机物废水蒸馏浓缩及连续结晶取盐系统"]
[9,"合肥市","安徽正刚新能源科技有限公司","大型跨临界二氧化碳冷热装置"]
[10,"合肥市","安徽沃弗永磁科技有限公司","油冷型永磁调速器"]
[11,"合肥市","安徽皖仪科技股份有限公司","机动车尾气遥感检测仪"]
[12,"合肥市","安徽科创中光科技有限公司","大气臭氧监测激光雷达"]
[13,"合肥市","合肥金星机电科技发展有限公司","双波段成像测温仪"]
[14,"合肥市","安徽国祯环卫科技有限公司","生活垃圾分类投放亭"]
[15,"合肥市","安徽华速达电子科技有限公司","绿色总线"]
[16,"合肥市","安徽普氏生态环境工程有限公司","Bionet三维膜介质生物反应器"]
[17,"合肥市","安徽三马信息科技有限公司","SIEK公辅设备智能优化系统"]
[18,"合肥市","中科新天地（合肥）环保科技有限公司","有机废气喷淋处理装备"]
[19,"合肥市","合肥海尔空调器有限公司","分体壁挂式房间空调器"]
[20,"合肥市","安徽普泛能源技术有限公司","低温热驱动多元复合工质制冷（＜O℃）关健技术及装备"]
[21,"合肥市","合肥海尔滚筒洗衣机有限公司","海尔滚筒洗衣机39系列"]
[22,"合肥市","合肥中亚环保科技有限公司","矿渣磨气箱脉冲袋收尘器"]
[{"$nulls":3},"电袋复合式除尘器"]
[23,"合肥市","长虹美菱股份有限公司","十分净系列节能冰箱"]
[24,"合肥市","安徽元琛环保科技股份有限公司","垃圾焚烧专用滤料"]
[25,"合肥市","安徽普朗膜技术有限公司","垃圾渗滤液3200m3/d纳滤系统、640m3/d纳滤浓缩液膜处理系统"]
[26,"合肥市","安徽弘徽科技有限公司 ","气凝胶毡"]
[{"$nulls":3},"真空绝热板"]
[27,"合肥市","安徽新宇生态产业股份有限公司","智能化分散式一体化污水处理环保设备"]
[28,"合肥市","合肥合意环保科技工程有限公司","石灰窑用电除尘器改超低排放袋除尘器\t\t\t\t"]
[29,"合肥市","合肥恒大江海泵业股份有限公司","潜水贯流泵机组"]
[30,"合肥市","安徽万安环境科技股份有限公司","给水用聚乙烯（PE）管材"]
[31,"合肥市","合肥佳安建材有限公司","烧结污泥煤矸石保温砌块"]
[{"$nulls":3},"烧结污泥煤矸石空心砖"]
[32,"合肥市","安徽舜禹水务股份有限公司","SY-FAST-Ⅱ-快速水处理系统"]
[33,"合肥市","安徽正元机械有限公司","高效轻型变频潜水泵"]
[{"$nulls":3},"潜水双吸式离心泵"]
[34,"合肥市","安徽华信电动科技股份有限公司","厨余垃圾微生物处理设备"]
[35,"合肥市","合肥国瑞集成建筑科技有限公司","移动式生态厕所\t\t\t\t"]
[36,"合肥市","安徽金正大生态工程有限公司","复合肥料"]
[37,"合肥市","瑞纳智能设备股份有限公司","智能物联平衡阀"]
[38,"合肥市","固力发电气有限公司","NLL-4G螺栓型耐张线夹"]
[39,"合肥市","合肥腾法建材有限公司","烧结煤矸石空心砖"]
[40,"合肥市","安徽明腾永磁机电设备有限公司","TYPCX系列变频调速低压超高效三相永磁同步电动机 "]
[41,"合肥市","安徽国风木塑科技有限公司","GF高强度低吸湿木塑屋墙板"]
[42,"合肥市","安徽中科都菱商用电器股份有限公司","-86℃医用低温保存箱"]
[43,"合肥市","安徽永川电气设备有限公司","低压无功功率补偿装置"]
[44,"合肥市","安徽中科光电色选机械有限公司","煤炭智能干选机"]
[45,"合肥市","合肥顺昌分布式能源综合应用技术有限公司","多能互补智慧热能集成控制系统"]
[46,"淮北市","安徽紫朔环境工程技术有限公司","HPM12×554ZSY尘硝一体化协同脱除装备"]
[47,"淮北市","安徽尊龙环保节能建材有限公司","合成树脂乳液内墙涂料\t\t\t\t\r\n"]
[48,"淮北市","淮北合众机械设备有限公司","环保承载式全密封导料系统"]
[49,"淮北市","中煤远大淮北建筑产业化有限公司","预制钢筋混凝土阳台板"]
[50,"淮北市","安徽广博机电制造股份有限公司","AHGB130JT-126-5-1.5KW-1500型超高效稀土永磁电机"]
[51,"淮北市","淮北矿山机器制造有限公司","浓缩机"]
[52,"淮北市","安徽天凯光通信技术有限公司","GYTY53型通信用层绞填充式光缆"]
[53,"淮北市","安徽弘昌新材料有限公司","石墨毡"]
[54,"亳州市","亳州市伟图节能环保科技有限公司","岩棉超薄石材板"]
[55,"亳州市","安徽联鹏瓶盖包装有限公司","防伪瓶盖"]
[56,"亳州市","安徽英杰精工机械有限公司","YJJG-12型高效无级变速器"]
[57,"亳州市","安徽东昇新能源有限公司","高效双面半片单晶多栅双玻组件"]
[58,"亳州市","安徽正熹标王新能源有限公司","BW-05晶体硅太阳能电池"]
[59,"亳州市","安徽中嘉环保建材科技有限公司","铝合金模板"]
[60,"亳州市","蒙城县金元达制笔有限公司","大圣牌环保套装铅笔"]
[61,"亳州市","蒙城宝业建筑工业化有限公司","节能装配式叠合楼板"]
[62,"亳州市","安徽欣奥食品包装科技有限公司","抗压环保PET瓶胚"]
[63,"亳州市","利辛县宝城建筑工业化有限公司","装配式混凝土结构预制夹芯复合墙板"]
[64,"亳州市","安徽天赢电气成套设备制造有限公司","户内固体绝缘全封闭环网柜"]
[65,"蚌埠市","安徽永华电机科技有限公司","YE4系列三相异步电动机"]
[66,"蚌埠市","安徽旭隆精工科技有限公司","伺服系统卧式冷室压铸机\t\t\t\t"]
[67,"蚌埠市","安徽聚云环保设备制造有限责任公司","一体化污水处理设备"]
[68,"蚌埠市","安徽煜锐三维科技有限公司","SLA 光固化激光快速成型 3D 打印机"]
[69,"蚌埠市","安徽好思家涂料股份有限公司","真石漆"]
[70,"蚌埠市","安徽普源分离机械制造有限公司","LWG6440-D-T4A-S卧式螺旋卸料沉降离心机"]
[71,"蚌埠市","安徽德源环境科技有限公司","¤250收尘型阴极线"]
[72,"阜阳市","阜阳中科众汇净化材料有限公司","ZKZH-I除醛净味布"]
[73,"阜阳市","阜阳三环电力器材有限公司","交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆\t\t\t\t"]
[74,"阜阳市","安徽千辉节能玻璃科技有限公司","QH03-复合节能隔热玻璃"]
[75,"阜阳市","安徽皖宏电气股份有限公司","WHDQ-01全密封油浸式变压器"]
[76,"阜阳市","太和县大华能源科技有限公司","DH-I型高纯度再生铅"]
[77,"阜阳市","安徽恒宇环保设备制造股份有限公司","纳磁一体化智能水体净化机"]
[78,"阜阳市","阜南县永兴工艺品股份有限公司","YX-1801中药防霉柳藤工艺品"]
[79,"阜阳市","安徽温禾新材料科技股份有限公司","WH-SS型石塑木地板"]
[80,"阜阳市","安徽富瑞雪化工科技股份有限公司","富瑞雪水性环保涂料—TL-GC005型高附着力耐污真石漆"]
[81,"阜阳市","安徽欧瑞达电器科技有限公司","空气能药材烘干系统"]
[82,"阜阳市","安徽华创环保设备科技有限公司","脉冲袋式除尘器"]
[83,"阜阳市","界首市金龙机械设备有限公司","自动化立体仓库用堆垛机"]
[84,"阜阳市","安徽华铂再生资源科技有限公司","铅蓄电池用铅钙中间合金"]
[85,"滁州市","安徽鼎元新材料有限公司","岩棉薄抹灰外墙外保温系统"]
[86,"滁州市","南京工大开元环保科技（滁州）有限公司","高效环保一体式催化氧化处理设备"]
[{"$nulls":3},"高效NJS系列阻垢缓蚀水处理剂"]
[87,"滁州市","滁州现代模具股份有限公司","吸塑发泡模具"]
[88,"滁州市","金鹏装配式建筑有限公司","预制墙板"]
[89,"滁州市","安徽雄亚塑胶科技有限公司","热塑性弹性体"]
[90,"滁州市","博西华家用电器有限公司","SIEMENS/西门子 高端酒饮美妆多门冰箱"]
[{"$nulls":3},"Bosch/博世 零度维他焕颜冻龄多门化妆美妆玻璃门冰箱"]
[91,"滁州市","东方日升（安徽）新能源有限公司","210型PERC单晶高效电池；210型超大尺寸高效太阳能组件"]
[92,"滁州市","滁州银兴新材料科技有限公司","存储箱真空绝热板"]
[93,"滁州市","滁州优胜高分子材料有限公司","改性聚苯醚"]
[94,"滁州市","安徽扬子美家新材料科技有限公司","SPC地板\t\t\t\t"]
[95,"滁州市","安徽铭源新型建材科技有限公司","珍珠岩保温板"]
[96,"滁州市","明光市留香泵业有限公司","分体斗轮式（绞吸式）挖泥清淤设备"]
[97,"滁州市","安徽寒锐新材料有限公司","球形碳酸钴"]
[98,"滁州市","麦格昆磁磁性材料（滁州）有限公司","高效电机用粘结永磁体"]
[99,"马鞍山市","安徽黄河水处理科技股份有限公司","餐厨垃圾生物资源化利用装备"]
[100,"马鞍山市","马鞍山市松林刮刀锯有限公司","散热型切纸大圆刀"]
[101,"马鞍山市","安徽日升机械制造有限公司","高精度耐磨缝合机剪刃"]
[102,"马鞍山市","马鞍山市威利坚机械科技有限公司","缺气保用轮胎贴合机"]
[103,"马鞍山市","安徽锋利锐刀片制造有限公司","环保型降噪型切纸大圆刀"]
[104,"马鞍山市","安徽省航天机床制造股份有限公司","微机控制水平下调式三辊卷板机"]
[105,"马鞍山市","安徽翔弘仪器科技有限公司","智能高低温动态温控系统"]
[106,"马鞍山市","马鞍山市佳腾节能环保科技有限公司","新型高效节能泵   "]
[107,"马鞍山市","安徽华菱汽车有限公司","HN4250H36C8BEV型换电式纯电动牵引汽车"]
[108,"马鞍山市","安徽华骐环保科技股份有限公司","迈巴睿、 迈巴盾"]
[109,"马鞍山市","安徽威达环保科技股份有限公司","烧结机烟气脱硫脱硝系统装备\t\t\t\t\r"]
[110,"马鞍山市","同兴环保科技股份有限公司","套筒石灰窑烟气低温(180℃）SCR脱硝系统"]
[111,"马鞍山市","三联泵业股份有限公司","轧钢用高效循环水泵"]
[112,"马鞍山市","蜂巢能源科技（马鞍山）有限公司","长循环高安全圆柱4.2Ah锂离子电芯"]
[113,"宣城市","博瑞特热能设备股份有限公司"," 卧式内燃燃气蒸汽锅炉"]
[114,"宣城市","安徽宝泰特种材料有限公司","多晶硅还原炉用不锈钢复合板"]
[115,"宣城市","安徽绿环泵业有限公司","IHL系列耐腐蚀环保型不锈钢离心泵"]
[116,"宣城市","安徽正飞机电设备有限公司","NEMA特种系列深井泵电机"]
[117,"宣城市","安徽富凯特材有限公司","高热强06Cr18Ni11Ti奥氏体不锈钢"]
[118,"宣城市","安徽飞翔电器有限公司","新能源客车高峰值扭矩电动机铁芯"]
[119,"铜陵市","铜陵万华禾香板业有限公司","秸秆制备无甲醛生态禾香板"]
[120,"安庆市","安徽柒海智能控制技术有限公司","金属铠装开关运行环境空气智能调节系统；变电站五箱专用智能电子除湿装置"]
[121,"安庆市","安庆杰曼汽车科技有限公司","活塞冷却喷油嘴"]
[122,"安庆市","安徽安塑管业有限公司","有机增强增韧合金管"]
[123,"安庆市","安徽鑫铭新材料科技有限公司","高性能耐磨气门组件"]
[124,"安庆市","安徽宏昌机电装备制造有限公司","煤矿用挖掘式装载机"]
[{"$nulls":3},"气动锚杆钻机"]
[125,"安庆市","安徽省欣雨环卫机械有限公司","低功耗无污染电动环卫车系列"]
[{"$nulls":3},"垃圾处理设备"]
[126,"安庆市","安徽吉华新材料有限公司","高性能钕铁硼永磁材料"]
[127,"安庆市","安徽中泰创展环境科技有限公司","生活垃圾热解气化设备\t\t\t\t"]
[128,"安庆市","安徽蓝锐电子科技有限公司","LED油站灯"]
[129,"安庆市","安徽微威胶件集团有限公司","高阻尼复合隔声板"]
[130,"安庆市","安徽美祥实业有限公司","贮气柜用橡胶密封膜"]
[131,"安庆市","安徽中科自动化股份有限公司","烟草烘干机、果蔬烘干机、组合保鲜冷库"]
[132,"安庆市","安徽国孚凤凰科技有限公司","废矿物油再生基础油成套装备"]
[133,"黄山市","黄山金石木塑料科技有限公司","聚酰亚胺热玻璃接触材料"]
[134,"广德市","广德辉龙环保科技有限公司","寿命加强型液体过滤用滤布"]
[135,"广德市","广德天运新技术股份有限公司","TY-Ⅰ型汽车发动机减震吸音隔音垫\t\t\t\t"]
[136,"广德市","广德众泰科技有限公司","环保抗氧化多层线路板"]
[137,"宿松县","安徽中天石化股份有限公司","FGN高耐磨润滑脂"]

{"sheet":"重点项目","index":3,"n_rows":179,"n_cols":6,"rows_kept":179,"merged":[[1,0,1,5],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[119,0,123,0],[119,1,123,1],[119,2,123,2],[157,0,158,0],[157,1,158,1],[157,2,158,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件4"]
["节能环保重点改造项目目录"]
[]
["序号","所属\n地市","企业名称","项目名称","项目建设内容","项目总投资\n（万元）"]
[1,"合肥市","安徽节源环保科技有限公司","安徽节源环保科技有限公司3000m3/d污水回收再利用项目","马钢（合肥）板材有限责任公司3000m3/d污水回收再利用项目由安徽节源环保科技有限公司采用合同环境服务模式建设运营，项目新建1套3000m3/d污水回用设施，新增1套50m3/h脱盐水反渗透装置（含配套高压泵、过滤器、换热器及阀门管路、电气仪表控制系统等，与原有装置配置相同）。项目改造后，每月减少废水外排量约68000m3，年度废水外排量减少约82万m3。","1010"]
[2,"合肥市","合肥华清方兴表面技术有限公司","华清表面处理产业园工业废水处理站二期项目","合肥华清方兴表面技术有限公司华清表面处理产业园工业废水处理站二期项目拟总投资为4800万元，实际投资5006万，项目已基本完工。建筑面积1512平方米的废水生化处理厂房，生化处理整套设备，生化设施与物化设施、生活污水的管网系统等设备，华清表面处理产业园工业废水处理站二期6号、7号、9号厂房。 \r本项目年综合处理各类工业废水60万吨，年循环利用各类废水16万吨，年处置再利用重金属污泥0.6万吨，项目完成后达到清洁生产评价指标Ⅱ级以上水平；新增厂房总面积11762平方米，可满足各类表面处理加工、表面处理新材料（PET薄膜硬化抗菌导电表面处理剂、5G领域碳纤维金属化表面处理新材料、集成电路清洗剂）生产的场地需求。预计新增销售收入5000万元。\r","5006"]
[3,"合肥市","合肥国轩电池有限公司","年产4GWh磷酸铁锂软包电池生产线环保改造项目","合肥国轩电池有限公司总投资800余万元用于“年产4GWh磷酸铁锂软包电池项目”的环保专项改造，处理锂电池生产过程中产生的废水废气。其中，环保设备投资687万元，购置4套冷凝设备、二级喷淋塔、一级碱液喷淋设备、新风系统除尘器、纯水装置、车间除尘系统、废气成套处理设备等进行环保改造。项目实施后，综合除尘效率可达90%以上，可实现环保水平得到明显提升，清洁生产的目标。","800"]
[4,"合肥市","安徽红星机电科技股份有限公司","红星机电公司清洁生产节能环保综合治理项目","对红星机电公司机加、火工、雷鸣红星三个区域的生产废水、废气、酸雾净化等系统进行升级改造，以大幅提高公司火工品清洁生产、节能减排的绿色生产能力。","900"]
[5,"合肥市","合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司","水性漆线体改造项目","本项目主要建设内容是在公司现有车桥生产装配设备基础上，将油性漆线体改造为水性漆线体，计划购置涂装线前处理设备、喷涂机器人、输调漆系统、自动识别系统、漆渣处理装置、强冷装置、数控磨床、双头数控钻、喷漆室风管及内壁改造等设备。本项目投产后，车桥表面涂漆防护质量提高，可以减少50%的喷漆人力投入，降低人工成本。\n水性漆涂装生产线产生的固废、废水、废气将得到有效的减少和控制，符合国家环保政策的相关要求，有利于改善周边环境质量，且污染治理效果明显。本技改项目实施方案污染处理工艺科学、合理、有效，水平达到国内同行业先进水平。","1180"]
[6,"合肥市","合肥恒丰汽车零部件有限公司","年产5万件康明斯4.0L柴油发动机 缸体技改项目","1.公司在现有厂房内新增智能加工中心、自动车床加工中心、数控车床、工装模具等设备40余台（套），通过制定合理的生产工艺和生产布局，提升公司的生产能力，项目建成后，形成年产5万件4.0L柴油发动机缸体的生产能力；\n2.通过不同汽车发动机的燃烧特性研究,对发动机缸体结构进行三维模拟计算,逐步完善制造工艺,生产出节能环保发动机专用的主要零部件—缸体；\n3.新增立式加工中心、卧式加工中心、三轴单面卧式铣床等设备40余套引进耐热性、抗热冲击性、良好的高温力学性能及高可靠性的高效切削设备。","3080"]
[7,"合肥市","合肥佳安建材有限公司","污泥煤矸石砖生产工艺技术升级改造项目","主要对原有污泥烘干生产工艺和生产设备进行技术改造，购置氧化反应器、余热锅炉、控制系统、窑车等设备，将烘干后的污泥通过热氧化反应，减少污泥中的有机质含量，消除污泥掺入在砖坯干燥过程中产生的臭气，达产后年处置城市生活污泥约4万吨，节能量为约3290吨标煤。","589"]
[{"$nulls":3},"年产2亿块烧结煤矸石砖生产线 大气污染物深度治理项目","建设年产2亿块烧结煤矸石砖生产线大气污染物深度治理技术改造项目，通过在现有厂区内新建封闭式原料库、改造原有原料库，新增湿式静电除尘器、车辆冲洗台系统、窑车清扫系统等环保治理设备，并对生产工艺产尘点进行封闭和密闭改造，从而实现生产线大气污染物排放深度治理目标：1、改造后有组织排放浓度颗粒物 ＜20mg/m3；2、改造后无组织排放浓度总悬浮颗粒物 ＜0.5mg/m3；3、减排量：颗粒物19.65t/a。","1200"]
[8,"合肥市","安徽中科都菱商用电器股份有限公司","年产1000套全自动医用及商用冷库项目\t\t\t","1.本项目对新建无磷喷涂生产线、制冷钣金生产线、部品车间、钣金成品车间，提高天然气使用效率，减少二氧化碳保护气的使用，并引进国外先进设备，降低资源消耗；\n2.项目打造智慧电力运维平台，能实时查询各设备的运行参数和状态，并通过平台监控、比较、分析出设备运行功率的耗电量，节能；\n3.建立冷库控制系统，设备运维管理系统，可对冷链产品远程控制监控，大幅提升效率，节能减排；\n4.厂内配套建设污水处理设施、废气治理措施等环保工程，以及供水、供电等公用工程。\t\t\t\t\t\t","19000"]
[9,"合肥市","合肥长丰明华建材有限公司","年产1.2亿烧结煤矸石空心砖生产线大气污染物深度治理技术改造项目","本项目通过改建封闭原料棚、改造原料库、新增双碱法除尘脱硫一体塔、脱硝系统、增设喷雾系统、窑车清扫除尘器等环保治理设备，对生产工艺产尘点进行封闭和密闭改造，从而实现生产线大气污染物排放深度治理目标：1、改造后有组织排放浓度颗粒物 ＜20mg/m3、二氧化硫 ＜100mg/m3、氮氧化物＜65mg/m3；2、改造后无组织排放浓度总悬浮颗粒物 ＜0.5mg/m3、二氧化硫 ＜0.2mg/m3；3、减排量：颗粒物9.816t/a、二氧化硫47.12t/a、氮氧化物36.35t/a。","960"]
[10,"合肥市","安徽国风木塑科技有限公司","年产4万吨新型绿色建材项目","项目主要建设自动化生产车间、AGV周转系统、立体化仓库、MES智能制造信息管控平台等。项目总规划2.2万吨/年的木塑型材生产线和1.8万吨/年的共挤木塑型材生产线，分两期实施，一期新增及搬迁挤出设备、加工设备、造粒线、自动配料系统、环保设备等102台（套），实现年产1.2万吨木塑型材、0.8万吨共挤木塑型材生产规模；二期新增自动配料系统、造粒线、挤出设备、加工设备、环保设备等72台（套），实现年产1万吨木塑型材、1万吨共挤木塑型材生产规模。预计2023年达成年产4万吨目标。","18492.2"]
[11,"合肥市","巢湖海螺水泥有限责任公司","巢湖海螺水泥有限责任公司1#2#3#窑尾电改袋技改项目","巢湖海螺水泥有限责任公司对该水泥生产线实施除尘器改造，通过将原有的电除尘器改造为袋除尘器的方式，满足颗粒物排放低于10mg/m3限值要求，进一步改善水泥厂及周边地区的空气环境质量，故巢湖海螺水泥有限责任公司完成对3台窑头、窑尾除尘器改造项目。","6635"]
[{"$nulls":3},"巢湖海螺水泥有限责任公司1#2#3#水泥熟料生产线SCR脱销技改工程","3套高温(320℃)SCR烟气脱硝系统，自烟气接入至SCR反应器出口，主要包括:还原剂(水)输送及喷入系统、SCR反应器(含催化剂层)除灰系统、烟气接入系统、灰输送系统、空压机站及控制系统，其中还原剂(氨水)储存及输送设施利用工厂现场设施进行改造。","9154.88"]
[12,"淮北市","安徽富林环保科技有限公司","PET瓶砖生产线和年产2万吨PET塑钢带及年产6万吨PET再生切片全自动生产线技改项目","项目规划用地面积46690平方米（折70亩），新建厂房、办公建筑面积122000平方米，购置16套PET粉碎清洗设备、分拣设备、电子汽车衡、电子地上衡、电子台秤等计量泵、年处理16万吨污水处理系统等设备。","3200"]
[13,"淮北市","安徽建联木业有限公司","喷漆房废气处理及全自动底漆面漆喷涂线技改项目","为提高产品的质量和产量，提高企业的市场竞争力，降低能源使用量，减少环境污染，对现有旧生产线进行更新和技术改造，添置底漆面漆自动喷涂、新增数控公榫机等相关设备，对原有的人工底漆、面漆喷涂线改用成底漆、面漆自动喷涂，停用生物质锅炉改用电风管加热炉烘干，新增数控公榫机、双气动拼板机以及干式过滤器，浓缩，吸附，催化燃烧废气处理系统等。","520"]
[14,"淮北市","淮北长源煤矸石综合利用有限公司","淮北长源煤矸石综合利用有限公司#1、#2机组延寿节能增效改造","该项目是在不改变现有机组运行工况参数、条件，不影响机组供汽的稳定性下进行。主要改造内容是：供热改造；通流结构转子改造；叶片重新设计更换；喷嘴组进行调整优化；汽封改造，解决汽封漏汽问题；抽汽管道重新进行设计、布置、安装；冷端优化，包括凝汽器进行清理除垢，循环水系统进行检修等。以上技改措施均符合国家产业政策。改造后年节约标煤约6930吨，多发电1368万千瓦时，年新增加收入为539.5万元。，同时延长了机组使用寿命。","635"]
[15,"淮北市","安徽南黎环保科技有限公司","安徽南黎环保科技有限公司生产线技术改造","1.在厂区西侧新建约6000㎡原料晾晒库；\n2.在现有生产车间北侧新建厂房2988㎡，新建厂房内建设自动卸车线一条、窑车30台、自动抱砖机一套、自动打包机一套；\n3.建设配套环保设施：脱硫系统改造，湿式静电除尘器、更换大型压滤机、天然气点火装置、自动窑车清扫机，循环水改造。","880"]
[16,"淮北市","安徽弘昌新材料有限公司","功能性碳纤维复合材料清洁生产技术改造项目","1.购置高温连续碳化石墨化一体炉、智能节能型PSA制氮、布袋式除尘器等国内领先的的生产及环保处理设备；\n2.对生产车间进行环保改造，对废气进行收集处理，有效废气处理率达到95%以上；增加布袋式除尘器，可以增加对烟尘、粉尘等处理能力，并对生产车间进行送新风改造，有效改善车间空气质量；\n3.同时对水泵、风机等辅助设施进行变频技术改造，达到节约电能的目的；\n4.项目整体工程以清洁生产为宗旨，基本上可以实现生产过程中废气、废水、粉尘及烟尘等污染物治理，达到降低生产能耗的效果。\t\t\t\t\t","1150"]
[17,"淮北市","濉溪县天桥新型建材有限责任公司","砌块生产线设备更新技术改造项目","拆除原有生产线，新建4条蒸压釜，购入3台高压入釜运输车。购进双向切割功能的空翻切割机，提升加气块切面平整度。购入摆渡车自动系统和自动搅拌系统，提升生产效率。","1500"]
[18,"亳州市","亳州市科威再生资源有限责任公司","年加工150万吨再生资源循环利用项目","为科学处理建筑垃圾，合理利用资源，保护环境， 促进循环经济持续健康发展，结合当地再生资源行业发展规划和回收网络体系建设方案，我公司在亳州市循环经济产业园内新建年加工150万吨再生资源循环利用项目，该项目占地面积 104亩，建筑总面积 41778.63m2，总投资16000 万元，拟规划建设生产车间、仓库、办公用房、职工宿舍及食堂、 辅助用房等建筑工程，同时配套建设环保、道路、料 场、绿化、给排水、供电、消防等公共设施。建成后形成年加工150万吨再生资源（混凝土、砂浆、水稳 材料、水泥砖）的生产能力。","16000"]
[19,"亳州市","安徽盛海堂中药饮片有限公司","太阳能光伏发电及阳光房节能技术改造","改造原有厂房屋顶面积12700平方米，其中增加太阳能光伏3000平方米，并在晾晒车间屋顶新建1800平方米阳光房，实现全厂节能降耗绿色低碳发展。","580"]
[20,"亳州市","安徽古井贡酒股份有限公司","古井厂区污水处理站升级改造项目","项目拟改建安徽古井贡酒股份有限公司原古井厂区污水处理站，采用预处理+二级A2/O +深度处理作为主体工艺，改建污水处理能力由原日处理能力5000吨/天提高至日处理能力8000吨/天，出水指标达到GB27631-2011表三直排标准。","6000"]
[21,"亳州市","安徽伊法拉电力科技有限公司"," 21万套电缆附件技改项目","根据发展扩大产能需要，对生产线进行扩容改造，购置4台电缆附件制冷注射机、5台指套扩张机、8套模具等配套设施。","3800"]
[22,"亳州市","安徽黑娃食品科技有限公司","年产5万吨多味瓜子及坚果炒货生产线项目","1.生产车间8217平方米、综合车间3443平方米、综合楼2697平方米，购置现代化生产线4条、配套生产设备70台(件)以及配套的生产设备；\n2.本项目炒制过程产生的粉尘通过安装除尘器进行处理：粉尘产生的速率约为2.15kg/h，本项目共4条生产线，生产车间一内2条生产线，生产车间二内2条生产线，每条生产线配备1台除尘器，共4台除尘器，每栋生产车间配备1个排气筒，共2个15米高排气筒，其中90%的粉尘进入除尘器，处理效率99%；\n3.本项目炒制过程产生的VOCs利用活性炭吸附：本项目VOCs产生量约2.575t/a，本项目共4条生产线，生产车间一内2条生产线，生产车间二内2条生产线，每2条生产线配备1台活性炭吸附裝置，共2台，每栋生产车间配备1个排气筒，共2个15米高排气筒，其中90%的VOCs进入活性炭吸附装置，吸附效率60%；\n4.本项目产生的噪音，通过墙体隔声，距离衰减，企业厂界围墙带进行立体绿化，生产设备加减震基座或隔振支吊架装置等措施减噪。","3200"]
[23,"亳州市","安徽东昇新能源有限公司","年产600兆瓦太阳能光伏组件生产项目\t\t\t","本项目总建筑面积10000㎡，其中：厂房8805.44㎡、仓库785.92㎡、泵房60㎡、办公室及配电房348.64㎡；购置具有国内外先进技术水平的全自动串焊机、排版机、固化机、划片机、自动打包机、空气压缩机、搁板线、玻璃清洗生产设备、布袋除尘器、中水回用设施等先进加工设备和环保设施;同时配套给排水、供配电、道路、消防及绿化等公用及辅助设施。 本项目在生产过程中产生的废水有清洗废水、碱性废水、酸性废水以及含氟废水四种，对废水进行分类收集处理后，采用“混凝沉淀-水解酸化-接触氧化-过滤”工艺处理综合废水，工程运行一年来，对有机物和氟离子的去除效果显著，出水的COD和氟离子均达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996）的一级排放标准。日处理能力为350t/d。 项目生产产生的酸性废气采用“吸收法”，通过抽风机将废气经管道抽进吸收设备，用NaOH溶液作为吸收剂，以中和原理对废气进行吸收，去除效率可达90～95%。特殊废气主要来自PECVD(化学气相沉积）工序使用的硅烷、氢气和氨气残余，因而在PECVD工艺设备末端配备活性炭吸附装，采用天然气作为燃烧氧化剂进行燃烧处理，经适用的处理措施处理达标后进行高空排放。经处理后烟尘排放浓度为10.4mg/m3，项目废气排放量为4.5×107m3/a，则每年削减废气排放量为313.2×107mg/m3。\t\t\t\t\t","12000"]
[24,"亳州市","安徽昆蒙新型建材有限公司","年产6000万块空心砖生产线及设备技改项目","改造1条新的空心砖生产线，对原生产线及设备进行技术（智能）改造，生产线包括原料制备、陈化处理，混合物料的成型及切码运、转坯的干燥与焙烧等生产全工艺流程。设备是与生产线相配套机械设备及工艺设备。","1000"]
[25,"亳州市","安徽瑞虎肥业有限公司","年产25万吨高塔熔体造粒复合肥生产线技改项目","项目占地 60 亩，总建筑面积 5.6 万平方米。建设造粒塔一座，配套建设仓储及辅助用房，购置复合肥生产线及辅助设备；配套场地硬化、道路、绿化、给排水、变配电及消防等公用工程。","6560"]
[26,"宿州市","安徽中元化工集团有限公司","《2万吨/年二氯异氰尿酸钠资源综合利用联产2万吨/年三氯异氰尿酸项目》","本项目总投资11576万元，其中：固定资产投资9402万元，具体建设内容如下：\r\n1.在原有二氯异氰尿酸钠装置的氰尿酸车间拆除的空地上建设三氯异氰尿酸装置，氰尿酸装置在二氯异氰尿酸钠装置西侧预留发展空地上建设，重点推进三氯异氰尿酸车间生产装置建设及相应的配套设施，实施煤改气，进一步节能能耗，实行清洁生产发展理念；\r\n2.将现有二氯异氰尿酸钠生产系统的尾气及母液水、废弃物等全部回收用于生产三氯异氰尿酸生产系统，同时充分利用三氯异氰尿酸生产装置的强制循环母液水，回收氯化钠及工艺用水，使工艺用水全部用于公司二氯异氰尿酸钠生产系统，实现水资源、废弃物资源的高效循环利用；\r\n3.淘汰技术水平落后，能耗高的设备，购置能耗低的自动化生产设备，包括：热风炉、离心机、转股加滤机、缩合炉等并完成安装调试；\r\n4.项目建设以实现回收水、尾气、副产物的综合循环利用为路线，落实节能降耗的同时增强公司产品的市场竞争力。\t\t","11576"]
[27,"宿州市","安徽红润铜业有限公司","安徽红润铜业有限公司年产7万吨铜产品建设项目","该项目占地面积150亩，规划建筑面积90000平方米，新建厂房、成品、配料及原料车间；拟购置生产设备流水线20条，主要耗能设备有：上引炉、富氧侧吹炉子、冷焊机、拉丝机。项目总投资5亿元，均为企业自筹，其中固定资产50000万元。项目建成后，年产值达50亿左右，缴纳税收5.5亿，为我县提供就业岗位500个。","50000"]
[28,"蚌埠市","海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司","650T/D脱硫脱硝及布袋除尘升级改造项目","本项目利用原有土地建筑基础，采用烟气半干法脱硫除尘技术工艺，为每条玻璃生产线的熔窑配置一套烟气脱硫除尘系统，主要设备包括烟道式反应器、除尘器、脱硫反应塔、引风机、烟气连续监测系统等，进行全面自动化升级改造。","1200"]
[29,"蚌埠市","蚌埠市福淋乳业有限公司","乳制品生产线智能化、节能化技术改造项目","我公司拟购进8台智能无功补偿装置、1套水浴式杀菌机、3台培养箱等相关设备。淘汰一批老旧耗能大的设备，节约能耗，降低生产成本，提高生产力。","530"]
[30,"蚌埠市","安徽正嘉智能科技有限公司","环保水循环技改项目","主要建设5条燃烧催化、净化环保设备，一条自来水净化水循环系统","650"]
[31,"蚌埠市","蚌埠鑫富华电子科技有限公司","注塑车间清洁生产技改项目","每台注塑机的废气由抽气罩进入废气收集主管道，经过新型离心风机进入活性炭吸附箱，再通过uv光解废弃净化设备，经过15米风管高空排放，选用一套先进的多功能控制系统。项目完成后噪音小于85风贝，本治理项目大幅度消减用水、VOCs、氨氮量，完全消减原有HC1量。消减VOCs: 0.751 吨/年(改扩建前VOCs排放量0.790吨/年，消减氨氮:0.004吨/年，各项指标达到国家排放标准。    ","520"]
[32,"蚌埠市","安徽帝晶光电科技有限公司","模组生产项目节能环保技改改造项目","主要围绕建设生产智能显示模组和智能显示器件生产线的节能改造。","1000"]
[33,"蚌埠市","安徽佳环重工机械有限公司","年产500台套超净环保设备制造基地项目\t\t","项目规划新征土地104亩，规划总建筑面积46490 m2，其中包括6栋生产车间，建筑面积40472m2；研发楼2栋，建筑面积6018m2、容积率1.23，绿化率6%，建筑密度59.8%，根据项目用地性质（工业用地性质），符合规划要求。购置生产线设备、焊接设备、钢材表面处理设备、测试设备、运输设备及环保设备等。配套供排水、供电、消防、弱电、通风空调、道路、绿化等公用辅助工程。\t\t\t\t\t\t","36240"]
[34,"蚌埠市","安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司","蒸汽替代生物质锅炉节能技术改造项目","用蒸汽替代2台6T的生物质锅炉，按照新的生产工艺要求，配备相关的设施设备，采用新型保温材料铺设蒸汽管道。项目建成，年可节约标煤约4500吨。","650"]
[35,"蚌埠市","安徽聚云环保设备制造有限责任公司","喷漆房挥发物治理改造项目","喷漆房的废气处理设施由原来UV光氧催化箱改为活性炭吸附箱、原干式纸箱过滤器改为干式过滤棉过滤器，采用B4-72N010C型离心风机及配套风管，选用一套先进的多功能控制系统，项目完成后噪音小于85分贝，漆雾、粉尘净化率大于90%","520"]
[36,"蚌埠市","高桥防火科技股份有限公司","年产10万千米特种超级阻燃、防火高新电缆智能制造技术改造项目","该项目利用自有8000平米空置厂房，建设年产10万千米特种超级阻燃、防火高新电缆研发生产基地。主要投入设备包括膨胀层挤出机组、成缆机组、连续退火拉丝机、高压耐火绕包机组等生产检测设备及软硬件设施，主要加工工艺包括隔氧层阻燃、隔离层耐火、金属套连续挤包成型、分支接头等技术，主要产品包括隔离型柔性矿物绝缘电缆、矿物绝缘预分支、带有复合镀膜的不燃型布电线、中压耐火电缆等特种超级阻燃、防火高新电缆。","6000"]
[37,"蚌埠市","安徽新天地生物肥业有限公司","肥料生产线节能化、智能化建设项目","拆除原有2T生物质锅炉、水冷却设备，新建一座锅炉房、新采购安装一台新型WNS2-1.25-Q型2T全自动天然气锅炉及配套设备，铺设天然气管道。新增GGD配电柜、HT-QXM智能化除尘器等相关设备，淘汰一批老旧、耗能大的设备，实现节能降耗的目的。","520"]
[38,"蚌埠市","安徽皖东树脂科技有限公司","阳树脂车间绿色化、节能化技改项目","我公司拟技改一条高端树脂生产线，新购置反应釜、洗涤设备、干燥设备、溶剂抽提装置、筛分设备、干燥设备、反应釜需配备机泵、控制系统、暂储罐、电机搅拌、流量计、压力表、温控仪等新型设备。拆除原有的生物质锅炉，引进蒸汽管道及相关配套设施。\t\t\t\t\t\t\r","830"]
[39,"蚌埠市","蚌埠朝阳玻璃机械有限公司","智能理片连线自动人生产线设备升级节能环保项目","公司拟新购置大型热处理设备，环保设备等设备，淘汰原有高耗能、高污染的老旧设备。通过提高设备更新提高生产效率及产品质量，更有效节约耗能。","1000"]
[40,"蚌埠市","安徽海华科技集团有限公司","节能环保技术改造项目","   新增除渣机、干燥机、超低排放设施等环保设备，将锅炉烟气通过湿法脱硫及多管除尘，二氧化硫从200mg/m&sup3;降到基本为0，粉尘从80mg/m&sup3;降到5mg/m&sup3;，氮氧化物从300mg/m&sup3;降到50mg/m&sup3;以内，大大降低了污染物排放总量，实现污染物排放达到国家标准，实现节能降耗、提高产能。\t\t\t\t\t\t","620"]
[41,"蚌埠市","蚌埠高华电子股份有限公司","蚌埠高华电子股份有限公司新建废气、废水处理站项目","该项目总投资2000万元，土建800万元，运营资金200万元。用地面积2500平方米，建筑面积1500平方米。本工程建成后，降低排放浓度，同时，减少污染物排放量，促进周边环境的改善和促进区域经济发展。","2000"]
[42,"蚌埠市","安徽卓弈服饰科技有限公司","年产200万件针织服饰清洁生产项目","1.标准化厂房5000㎡，新增低功率高效节能蒸汽烫台、36kw/h电蒸气发生器，新建针织服饰生产线，年产200万件针织服饰，清洁生产，生产过程中无挥发性有机物产生；\n2.使用蒸汽锅炉采用生物质颗粒为燃料，引进环保设备，烟气经两级水喷淋塔+袋式除尘器处理后满足排放要求；\n3.采用清浊分流提高循环利用率，设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，减少水资源的浪费，采取分质用水、一水多用、中水回用，减少取水量和废水排放量，提高水的重复利用率，推广废水资源化。","2000"]
[43,"蚌埠市","安徽龙泉硅材料有限公司","绿色轮胎补强剂用关键材料节能减排设施改造项目","项目位于安徽龙泉硅材料有限公司厂区内，距离淮河3000米，利用现有厂房8000平方米，其中5000平方米生产车间，3000平方米仓库，购置新式节能环保型的煤气发生炉1套，对现有的1台马蹄焰窑炉进行节能环保改造，对脱硫、除尘、脱硝环保设施进行综合升级改造。项目计划投资1000万元，实际总投资1500万元，其中自筹500万，申请银行贷款1000万。","1500"]
[44,"蚌埠市","安徽辉源机电有限公司","年加工7000吨机械配件生产线技术改造项目","1.响应国家节能环保政策，新增天然气焙烧炉并改造原燃煤焙烧隧道窑为天然气焙烧炉，新增脱蜡釜设备（用电产蒸汽）来替代原燃煤产蒸汽方式，年节约标煤 1400 吨左右；\n2.将生产线进行技术改造，相关配套设备（如：燃煤焙烧隧道窑、立式双工位直射式射蜡机等）和覆膜砂铸造及料方工艺的调整，通过改造来节约成本提高产品品质及综合成品率；\n3.其它相关设备的改造及维护,以节能环保为目的的综合提高各项经济效益。","5000"]
[45,"蚌埠市","安徽开创环保纸品有限公司","年产6亿只纸杯、纸碗和1亿只塑杯项目","1.新建塑杯生产车间、纸杯纸碗生产车间，购置自动成型纸杯机13台，自动成型纸碗机9台、模切机、柔性印刷机、液压卧式片材及、全自动液压纸杯机等生产设备，智能高效设备，清洁生产；\n2.生产废气采用UV光氧催化分解装置+活性炭吸附装置处理排放，大幅降低排放；\n3.采用PLA可降解材料，生产环保纸杯。","7000"]
[46,"蚌埠市","安徽吉宏环保纸品有限公司","纸容器生产线设备升级改造项目","该项目位于怀远经济开发区乳泉大道33号距离淮河2700米，项目总占地面积200平方米，购置海德宝印刷机一台等其他生产设备，采用卫星式高速节能印刷机（清洁能源天然气），项目完成后年节约标煤1600吨。项目投资1000万元，全部为自筹资金。","1000"]
[47,"蚌埠市","万华禾香板业（怀远）有限责任公司","年产25万立方米无甲醛秸秆生态板项目\t\t\t","本项目产品拟定厚度为6-35毫米秸秆板建材，为适应市场需求，保证产品质量，本项目拟全部采用国际最先进设备，建设一条年产25万立方米无甲醛秸秆板生产线。通过多年来与高等院校共同研发攻关实验，充分利用农作物秸秆麦草、稻草、农林三剩物、次小薪材，和万华化学自主研发MDI无醛胶黏剂，经过多道工序流程组成，完成了取代传统工艺费木质制造新产品。产品取得了国家级星火计划项目证书（国家发计【2008】658号）中国国际住宅产业明日之家1号技术入选单位，国家科学技术进步奖证书，中国绿色、环保、节能建材产品证书等荣誉称号，其市场应用广泛，前景乐观。以草代木，再生资源循环利用，是国家政策重点扶持、行业撑霸的绿色环保产品。\t\t\t\t\t\t","100000"]
[48,"蚌埠市","安徽虹泰磁电有限公司","全自动永磁铁氧体辊道窑炉高效节能技术改造项目","定制2套46米磁性材料全自动双推板辊道窑炉，及配套的设备。淘汰过去高能耗、单推板的传统式窑炉，改造成为低能耗、双推板辊道全自动窑炉。新窑炉采用现代新型轻合金耐火保温材料，密封性较好，炉内氧含量可控制在50ppm以内，通入99.9%氧气，炉内氧含量98%以上。有效增强了窑炉的保温性能。可降低能耗15%以上。应用余热回用系统和外循环预烘系统，对永磁铁氧体产品进行预加热。不但提高了产品的烧结质量，同时达到了节能环保的目的。","3000"]
[49,"蚌埠市","安徽奥博汽车配件有限公司","新建年产120万只汽车制动器总成项目","项目位于安徽省怀远县龙亢镇扶贫就业基地，329国道北侧，距离淮河35千米、涡河12千米。项目总占地面积50000平方米， 一期加工厂房9000平方米：含加工车间、组装车间等，购置立式加工中心18台、数控机床10台、各类铣床20余台、铁专用车床8台、蹄铁专用生产线三条等120多台主要设备。","12000"]
[50,"阜阳市","安徽昊源化工集团有限公司","污水处理装置技改项目","项目占地面积13.6亩，建设350m3/h工艺污水处理装置与1400m3/h中水处理装置及配套工程。项目建成后，每年可处理污水1120万m3，每年可回用中水966.24万m3。","11619"]
[51,"阜阳市","安徽于氏新材料包装科技股份有限公司","扩大生产设备及VOCS治理投资项目","项目总占地14831.4m2，总建筑面积约20000万平方米，有10万级净化车间、仓库、办公楼、职工宿舍、实验室、食堂等，购置彩印生产线三条、吹膜生产线三条、纸碗生产线二条，瓶标生产线一条等设备，并配套给排水、绿化、消防等相关辅助设施。为满足生产需要，进一步提高增产，达到节能降耗、提升环保治理，现需要新上“一台分切机、一台品检机及挥发性有机治理（RTO）”扩大固定资产投资项目。采用“减风增浓改造＋旋转RTO ”技术路线来处理VOCs废气，及余热方式采用原蒸汽形式，具体治理原理图如下所示：\n1.对两台印刷机共19个色组进行LEL并联减风增浓改造；两台3区复合机进行串联减风增浓改造；\n2.本套旋转式RTO处理能力按30000m3/h进行设计；\n3.余热通过蒸汽锅炉形式进行回收，通过蒸汽管道给印刷设备供热。当RTO余热无法满足印刷机的热量需求时，由RTO所配燃烧机燃气加热补偿或者市政蒸汽补偿即可。\n4.同时只开2台印刷机和两台干复机，或者同时开三台印刷机的两种形式，烘箱有组织废气进入RTO进行处理，本套旋转式RTO处理能力按30000m3/h风量设计。\n本项目于2020年1月筹划建设，目前设备设施已搭建完成，配套环保设施及辅助设备已投入使用，经第三方环境检测后VOCs排放达标。项目运行后主要污染物为噪声、废气及固废，各污染物均得到合理处置，对生态环境无影响。","520"]
[52,"阜阳市","安徽智宇环保滤材有限公司","年产环保除尘袋笼100万支及50万个滤袋生产线建设项目","本项目租赁厂房4000平方米，其中生产车间2500平方米，成品库1000平方米，原料库400平方米，办公及其它辅助用房100平方米，购置先进的环保除尘袋笼生产设备、滤袋生产设备及检测设备，配套建设供配电、给排水、消防等公用辅助工程。项目建成达产后，将形成年产环保除尘袋笼100万支及50万个滤袋的生产能力。\t\t\t\t\t\t","3200"]
[53,"阜阳市","界首市聚屹包装材料有限公司","界首市聚屹包装材料有限公司年产1.6亿条塑料包装袋、2000吨合绳及6000吨改性塑料颗粒技改项目","项目总投资1020万元，其中固定资产投资800万元，铺底流动资金220万元，项目占地12亩。购置1条塑料包装生产线、2条绳网生产线及5条改性塑料科技生产线等生产设备。项目建成后，可形成年产1.6亿条塑料包装袋、2000吨合绳及6000吨改性塑料颗粒生产能力。预计年产值达8000万元，利税700万元。本项目产生的废气经集气罩收集后，经“UV光解+活性炭”处理后由1根15m高排气筒排放。该措施有组织收集废气量3.6t/a，活性炭吸附有机废气量0.324t/a（其中UV光解净化效率80%、活性炭吸附效率50%），活性炭吸附效率0.3kg/kg。本项目通过选用低噪声设备、高噪声设备安装减振底座、合理布局厂区功能，尽可能将高噪声设备放置在厂区中间、安装隔声窗（或双层隔声窗）等措施，进行降噪控制。本项目产生的固废、杂质等采用真空滤网处理机处理后，收集的塑料回用生产、过滤网回用生产；设置固废间分区设置，做好防渗防风防雨措施。通过采用先进的生产工艺，并不断强化生产管理和环保管理，实现节能环保。本项目产生的废水，经冷却塔冷却后循环再利用，实现水资源的循环利用。","1020"]
[54,"淮南市","安徽国升塑业科技有限公司","年产3万吨钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管、聚乙烯塑钢缠绕排水管、聚乙烯（PE）双壁波纹管、聚乙烯结构壁（B）型排水管、聚乙烯（PE）给水管、MPP电力护套管项目","该项目位于安徽省淮南市大通工业园内，占地面积 23279m2，主体工程为新建总建筑面积约 5073m2的管材生产车间（布置 6 条管材生产线），配套建设办公楼、食堂及原料仓库和露天货场，给排水供电等公用工程及废气治理设施等环保工程。设计生产能力为年产 3 万吨钢带增强聚乙烯（PE）螺旋 波纹管、聚乙烯塑钢缠绕排水管、聚乙烯（PE）双壁波纹管、 聚乙烯结构壁（B）型排水管、聚乙烯（PE）给水管、MPP 电力护套管。","11000"]
[55,"淮南市","安徽晨蓝环保科技有限公司","凤台县城河东片区污水处理厂工艺技术改造项目","凤台县城河东片区污水处理厂技术改造项目，对原有工艺流程、控制系统设备进行改造。主要为预处理单元设计,增加多功能调节池;深度处理生化单元,取消表曝装置,技改倍增型改良A2/O底曝工艺;自控系统改造为智能数据分析联网控制系统;生物除臭工艺,升级改造为光催化除臭工艺;消毒单元,取消二氧化氯消毒,改造成次氯酸钠消毒工艺。","1250"]
[56,"淮南市","寿县丰润油脂有限公司","寿县丰润油脂有限公司新建大米清洁生产项目","本项目主要产品为成品大米，2019年5月厂房改扩建和设备更新、购置安装工程，主要为建设日产200吨的精米生产线；改扩厂房2000M2；原粮仓10个，300吨/个，米罐20个，80吨/个。使企业生产水平得到极大提高。该项目总投资 3000 万元，项目所需资金全部由建设单位自筹解决。\n1.废水治理：本项目无生产废水，产生生活污水经化粪池预处理后，排入寿县安丰镇污水处理厂。\n2.废气治理：粮食初清：粮食初清过程中产生废气主要为灰尘、粉尘，设置一套脉冲袋式除尘设备，生产废气经脉冲袋式除尘器处理；生产车间：工艺中产生为粉尘、糠皮等颗粒物，各工段分别设置鼓风机，生产工段配套设置一套脉冲袋式除尘，含尘废气经脉冲布袋除尘器处理；大米加工生产车间设一根 15 米高排气筒（1#排气筒）。稻壳压制加工段：项目稻壳颗粒机产生含尘废气经 1 套脉冲袋式除尘器处理后通过， 15 米高排气筒排放（2#排气筒）。\n3.噪声治理：合理布局、隔声降噪、距离衰减，最大程度降低对外环境影响。\n4.固废治理：初清段杂质：初清段产生的草棒、瘪稻谷以及较大颗粒的杂质；除尘系统收集的杂质：稻谷初清时除尘器收集的杂质（灰尘、粉尘等）、大米加工段集中收集的米粉、糠皮等杂质，定期清理后外售；生活垃圾：分类收集后，交由环卫部门统一处理。","3000"]
[57,"淮南市","安徽中电环保材料股份有限公司","高效环保除尘滤袋生产线节能升级改造项目"," 本项目主要对公司现有高效环保除尘滤袋生产线进行节能技术升级改造，利用现有土地和厂房进行项目建设，拟购置高效节能变频电机、节能环保型天然气燃烧机及自动化生产设备设施51台套：将原生产设备设施的29台高耗能电机更换为高效节能变频电机，降低电能消耗实现企业节能降耗目的；对生产设备原天然气燃烧机进行技术改造，购置10台节能环保型天然气燃烧机进行替换，充分利用天然气能源实现减少清洁能源消耗和氮氧化物排放的目的。同时新购置12台套生产设备设施，提高生产效率、提升产品质量。","670"]
[58,"淮南市","安徽众霸新材料科技有限公司","年产20万㎡保温一体铝单板智能制造技术改造项目","公司利用现有设施和材料装备设计完善的产品技术方案，力求产出绿色环保、高效节能、实用性强的装饰铝单板产品。本项目建设规模为年产20万㎡保温一体铝单板生产线，全力打造安徽规模最大最先进的铝制装饰材料生产线。该项目购置利用现有厂房5600平米，建设年产20万㎡保温一体铝单板生产基地。主要投入设备包括数控雕刻设备、数控转塔冲床装置、喷塑、氟碳漆涂组装线等校验装置及软硬件设施。    本项目在生产工艺与设备要求、废物回收处理要求、环境管理要求、能源利用指标、产品指标及污染物产生指标等方面符合清洁生产的要求：\n1.项目所选用的生产工艺路线为国内的成熟工艺，但在工艺细节上进行了优化，即增加了产品收率，又减少了污染物的排放；\n2.本项目使用的原辅材料主要为各种半成品铝卷，均属于无毒无害原料。项目使用天然气作为能源物质，符合清洁生产要求；\n3.生产设备均采用国内先进的设备，为安全生产提供充分保障。动力性设备选型以节能为原则，设计上采用节能、高效、先进的设备，如空压机、风机等设备均选择效率高、能耗低的先进设备；\n4.本项目产品为铝材，加工过程中没有添加其他有毒有害辅料，产品均为固态物质，无挥发性，对大气环境影响较小，且产品在使用过程中对周围环境影响较小；\n5.项目生产过程产生的次品和废包装材料均进行回收再利用，项目生产过程重视充分利用物料、资源的循环使用。","2800"]
[59,"淮南市","安徽鑫宇新材料科技有限公司","年产5000吨新型防回潮离型纸全自动生产线技术改造项目","项目利用原有的生产厂房，通过对生产工艺改造，新增1350涂硅机、螺杆空压机、双轴高速精密分条机、复卷机、可勃吸收性测定仪、纸张水分测量仪、微电脑撕裂度测定仪等先进生产设备。用于年产5000吨新型防回潮离型纸全自动生产线技术改造项目，提高产品的质量，扩大企业产品范围。主要环保建设内容如下：\n1.废水治理：雨污管网、化粪池、自建污水处理设施。\n2.废气治理：锅炉废气由排气筒排放；非甲烷总烃由集气罩收集（收集效率90%，风机风量3000m3/h ）、活性炭吸附（处理效率 90%）后经 15米高排气筒排放。\n3.噪声治理：量选用低噪声设备，合理控制噪声源布局，并采取隔音、消声措施。\n4.固废处置：生活垃圾实行袋装化、分类收集，交由市政环卫部门处理；不合格原纸由厂家回收，废边角料由物资单位回收利用；锅炉炉渣收集后由农户用作土壤肥料；危险废物拟交有资质单位处理。","1600"]
[60,"淮南市","安徽安佑饲料科技有限公司","安徽安佑年产12万吨饲料加工专用技改项目","1、本次项目对公司锅炉实施低氮改造，热效率高，节能环保，无氮氧化物排放；\n2、新增烟气分析仪、红外线测温仪，实施检测排放情况，对打包、码垛等工艺实施“机器换人”安装机械臂，建设包装袋库房、散装豆粕仓、成品散装仓、包装秤等先进适用设备，提升设备生产效率，增加产能，降低能源消耗；\t\n3、节能、秸秆原料化利用（主要原料为棉粨、豆粕、菜粕、小麦麸皮、米糠及农作物秸秆等）生产工艺先进、灵活，能根据市场供求情况变化和用户的需要，灵活安排生产。\t\t\t\t\t","1300"]
[61,"淮南市","淮南海大生物饲料有限公司","年产30万吨生物配合饲料建设项目","项目所在地块占地约54.22亩，占地面积约36146.84m2，实际总建筑面积27794m2，计容建筑面积39726m2。主要建设内容：配合饲料生产线8条，主要包括颗粒畜禽料生产线3条、水产膨化鱼料生产线2条、水产颗粒料生产线2条、蛋鸡粉料生产线1条。通过粉碎、PLC自动配料、混合、挤压膨化、干燥、计量等工艺流程，结合添加剂技术、配方技术、原料使用技术等核心要点，推动传统行业朝着数字化、网络化、智能化转型，项目完成后预计达成年产30万吨生物配合饲料。主要建设生产车间、原料长裤、成品仓库、办公楼、锅炉房、卸料棚及先关配套设施，购置制粒机、粉碎机、混合机、自动包装系统等生产设备。\n1.喷淋产生的废水处理配置一体化废水处理系统处理，配置“气浮+MBR”工艺处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后部分回用，部分进入炎刘镇污水处理厂；生活污水、食堂废水通过雨污分流、化粪池、隔油池等措施后进行排放，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。\n2.生产过程中超微、冷却、烘干、制粒、吸料等工段均设置脉冲布袋除尘器，除尘器处理效率≥99%，初粉碎进行负压除尘，通过15米排气筒排放，超微粉碎、冷却、抽湿和膨化吸料采用密闭生产设备内部设置工艺风机，送入环保设备，通过4根35米排气筒排放；冷却、抽湿、吸料等工序会产生少量的恶臭气体，经过喷淋塔洗涤，去除废气中恶臭物质，共设6套除臭设施，通过3#、4#、5#排气筒排放；锅炉房天然气燃烧废气采用低氮燃烧技术，锅炉废气经15m高排气筒外排。\n3.厂界噪声通过合理布局、减振、隔声、消声等措施，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。\n4.废包装材料由物资部门回收；除尘器捕集粉尘回用于生产；污水处理设施污泥、员工生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门处理。","20017"]
[62,"淮南市","安徽昌源食品股份有限公司","面制品生产加工节能减排技术改造项目","本项目对原面粉和面条加工生产车间及锅炉房进行改造；购置1台以天然气为燃料的1吨低氮燃气锅炉和1吨满足超低排放要求的备用生物质锅炉及其附属设施，对原锅炉蒸汽管道进行改造；购置1台套30m3LNG（液化天然气）双阀储罐、1套100m3/h气化撬及附属设施；新建LNG气化设施基础及运输道路工程。同时将面粉加工生产线平转筛、振动筛、吸风分离器、去石机、磁选器、精选机、打麦机、磨粉机、高方筛、清粉机、打麸机、松粉机和包装机等高耗能设备和电机40台套替换为高效能节能设备和变频电机；将面条加工生产线搅拌机、压条机、切割机、烘干机、包装机等高耗能设备和电机15台套替换为高效能节能设备和变频电机。","550"]
[63,"淮南市","寿县精诚食品科技有限公司","生产线及锅炉节能改造项目","公司计划通过引进国内先进设备，淘汰原有高耗能设备52台，购置全自动砻谷机、数字化色选机及复式比重精选筛等先进设备46台，并优化电机系统的运行和控制，并对原有2台热风炉进行改造，燃料由煤改造成生物质，已达到节能降耗的目的。","680"]
[64,"淮南市","安徽汉邦希瑞卫生用品有限公司","安徽汉邦希瑞卫生用品有限公司复合无纺布技术改造项目","1.项目租用安徽省寿县兴业大道与黄楼路交口汉邦希瑞实业厂房，购置延膜机组、胶复合设备、冷水处理设备、倒卷分切设备等自动化程度更高的设备若干台套，对部分老设备进行更新，有效提升复合无纺布制品生产线的自动化程度及生产效率。形成新增年产3000吨一次性医疗用品原材料的生产能力；\n2.我司拥有环境控制的车间和仓库，优先使用环保产品、双降解材料进行复合无纺布的生产。选购节能降耗的设备，符合环境保护规定和循环经济的要求；\n3、合理选用电缆、电线截面积，选用先进高效节能型灯具，供配电系统配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数、降低电能消耗；将用电设备负荷均匀接在三相网络上，供电网络的电流不平衡度& lt;5%；\n4、在厂区广场、厂房周围、道路二侧最大限度的植树栽花、培植草坪，以美化环境、降低噪声、 减少尘埃。","1500"]
[65,"淮南市","中安联合煤化有限责任公司","2万吨/年C4异构化制丁烯-1项目","预留区新建60m×60m C4异构化制丁烯-1装置及配套设施。主要包含预处理单元（异丁烯精馏分离）、丁烯-2异构化生产丁烯-1单元、变电所。","9819"]
[66,"淮南市","淮南中建材腾锋环保科技有限公司","年处理50000吨有机溶剂综合回收利用项目","项目作为安徽（淮南）现代煤化工产业园环保处理配套工程，针对园区产生的高浓度化学工业有机废液，采用分段蒸馏工艺回收各类有机溶剂，对于脱水出来的有机废水根据有机物溶剂的含量分别予以生化处理或焚烧。\r\n项目主要建设7条有机物溶剂综合回收生产线和1条稀释剂生产线，建成达产后可具备年处理5万吨有机物溶剂综合回收利用能力。项目产品为有机物溶剂物回收处置中提取的有机溶剂，具体回收利用的产品包括：丙酮、丁酮、环己酮、甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇、异丙醇、丁醇、醋酸甲酯、醋酸乙酯、醋酸异丙酯、二氯甲烷、三氯甲烷、环己烷、正己烷、异丙醚、石油醚、甲基叔丁基醚、DMF、四氢呋喃、乙二醇和稀释剂等。\r\n项目针对园区产生的高浓度化学工业有机废液，采用分段蒸馏工艺回收各类有机溶剂，对于脱水出来的有机废水根据有机物溶剂的含量分别予以生化处理或焚烧。项目采用DCS控制系统，应用了HOLLiAS通用自动控制系统软件V6.5，在厂区内设有独立的控制室。面向过程自动化应用的大型分布式控制系统，采用了全冗余、多重隔离等可靠性设计技术，并引入安全系统的设计理念，从而保证系统的长期稳定运行。基于工业以太网和PROFIBUS-DP现场总线构架，集成基于HART标准协议的HAMS对现场智能设备进行统一管理，并使现场智能仪表设备、控制系统、企业资源管理系统之间的信息无缝传送，实现了工厂智能化、管控一体化。","19607"]
[67,"淮南市","安徽嘉玺新材料科技有限公司","20万吨/年聚苯乙烯项目","本项目总建筑面积约24000平方米，总投资60000万元；主要建设内容包括：20万吨/年聚苯乙烯装置、成品仓库、辅料仓库、危化品库、戊烷罐组、污水处理、地磅、装卸车设施、外管等，项目建成后形成年20万吨苯乙烯生产能力。本项目采用国内外先进技术工艺，技术成熟可靠，生产过程均为连续化、自动化、密闭化生产工艺，减少了物料与外界环境的接触。本项目使用的主要原辅材料均为一期项目生产产品，实现资源充分工艺技术反应步骤短，成本低，三废较少，大部分反应溶剂可回收利用。项目生产过程中通过合理控制反应温度、时间、压力等参数，有效地提高了主反应的转化率，减少副反应的发生，同时显著增加了产品的收率。并且项目采用集散型控制系统（DCS），对生产工艺过程进行集中监控，对重要的工艺参数设置信号报警及操作联锁系统，同时，配备必要的火灾报警系统，可有效防止危险的发生。本项目过滤、离心、烘干、合成等辅助设备均采用自动化程度高、密闭性能好的生产设备，生产装置采取自动化、管道化、密闭化的生产方式，物料的输送、混合、反应等生产过程均在密闭的设备和管道中进行，源头控制无组织产生。本项目废气采用“分类收集、分质处理”方式，酸性废气、碱性废气、酸碱废气、有机混合废气分别收集，委托有资质单位设计，综合考虑气体性质、流量等因素，确保废气收集效果。项目产生污水经厂区污水处理厂处理后排入园区污水处理厂处理。本项目生产过程中产生的固废均合理处置，不外排。","60000"]
[68,"淮南市","淮南北新建材有限公司","石膏板生产线燃煤炉窑天燃气改造项目","项目总投资1300万元，固定资产投资900万元。且该项目拆除现有原料脱硫石膏燃烧热风炉和板材烘干热风炉。改用4台燃烧器替代。更换现有干燥机循环风机和热风管路布局，改造现有脱硫设备设施，部分烟囱再利用。","1300"]
[69,"滁州市","滁州皖能环保电力有限公司","滁州市生活垃圾焚烧发电二期渗滤液站项目","本项目为滁州市生活垃圾焚烧发电二期扩建项目中的配套工程，日处理渗滤液300吨，主要工艺采用:预处理+调节池+厌氧+外置MBR+纳滤+一级SWR0+二级SWRO/纳滤+一级RO，浓液DTR0减量化处理，配套污泥脱水系统、除臭系统、沼气燃烧系统等。","3400"]
[70,"滁州市","安徽天达汽车制造有限公司","专用车生产线智能化升级改造项目","本项目投资全部用于专用车生产线上的大型数字化设备的购置和节能减排环保设备的购置，具体为：购置专用车生产线上数字化专用工艺装备12台（套），大型数控激光切割机2台，水性恒温喷漆房及干式过滤+活性炭吸附脱附催化燃烧系统设备一套。","1200"]
[71,"滁州市","金鹏装配式建筑有限公司","混凝土预制件（PC构件）自动流水线建设项目","在金鹏绿色建筑产业园一期园区内，建设三条PC构件自动流水生产线、一条固定模台生产线，配套建设二条混凝上加工线和一条钢筋加工线，购置布料系统、养护系统、脱模系统和关生产设备，设计年产各类建筑PC构件32万立方米。（约合150万平方术)","7000"]
[72,"滁州市","安徽超越环保科技股份有限公司","20万t/a废酸综合利用项目","本项目新建厂房、仓储设施和原料罐区等，总建筑面积约16000平方米，购置反应釜、过滤机、干燥剂、储罐、环保处理及其他辅助设备等，建设内容包括：废氢氟酸综合利用生产氟化钙；高浓度废硫酸综合利用生产硫酸钙；酸洗废液综合利用：分别生产聚合硫酸铁絮凝剂、聚合氯化铁絮凝剂及选矿药剂等。","58000"]
[73,"滁州市","安徽盛诺科技集团股份有限公司","产400万平方米FPD光电玻璃精加工项目","1.本项占地约202亩，规划建筑面积约13.4万平方米，规划建设5栋生产厂房及其与之配套的宿舍楼、研发车间、配电房、化学品库等建筑。投入、安装FPD光电玻璃精加工所需的表面处理生产线、抛光生产线、镀膜生产线、切割生产线等共400余台套机器设备。预计项目建成后，可形成年产400万平方米光电玻璃精加工能力，新增产值约6亿元，利润8000万元，税收6000万元。\n2.预计项目建成后每年可为企业节约标准煤78.59吨/年、节约用水23万吨/年，通过提高车间产能侧面节约废弃物1.32吨，随着标准煤的节约，侧面减少二氧化碳排量160.42吨/年、削减二氧化硫0.66吨/年，促进企业向绿色节能环保制造企业升级转型。","50000.00"]
[74,"滁州市","安徽金禾实业股份有限公司","危险废弃物处理及综合利用二期项目","建设占地面积1303平方米的危险废弃物处理及综合利用升级扩能装置，购置固体废物上料机、液体废物焚烧设备、回转窑、二燃室、余热锅炉、烟气急冷塔、急冷泵站、引风机等主要生产设备约16台/套，达到处理危废21000吨/年的能力，实现对现有危废焚烧处置装置升级扩能至30000吨/年的处理能力。","5452.84"]
[75,"滁州市","安徽兴达动力机械有限公司","绿色铸造升级改造项目","项目利用公司现有40000多平方厂房进行全面升级改造，采用喷涂和机器人浸涂、流水线组箱、自动化浇注线定点定位浇注等工艺。新增制芯单元、机器人打磨、电烘干等自动化设备，使生产线实现绿色升级，进一步创新和提升智能化、信息化、自动化水平。通过本项目的实施，形成年产5万吨高精密铸件的生产能力。","20000"]
[76,"滁州市","全椒海化环保科技有限责任公司","全椒海化利用水泥窑处置飞灰项目","建设内容为自飞灰运输进厂至利用新型干法水泥窑全部处理完毕止的全部范围，包括为保证水泥产品质量及水泥窑的稳定煅烧对窑系统所做必要的改造以及与之配套的辅助设施。利用全椒海螺2×4500t/d新型干法熟料水泥生产线，将废弃物引入水泥窑中进行高温煅烧处理，实现无害化、减量化和资源化处理。项目总规模为日处理能力10万吨飞灰。主要对《全椒海创水泥窑综合利用固废项目》中汽车生产、电子、电缆、印染、造纸、石油、化工等行业产生的工业废弃物以及生活垃圾焚烧产生的飞灰进行处理，预计处理量为100000t/a。","17500"]
[77,"滁州市","全椒海创环保科技有限责任公司","全椒海创水泥窑综合利用固废项目","在全椒海螺厂区旁建设进厂取样检测、计量、储存、预处理至利用水泥熟料生产线处理完毕的全部建设内容，包括为保证水泥产品质量及水泥窑的稳定煅烧对窑系统所做的必要改造，以及水电改造增设等。利用全椒海螺2×4500t/d新型干法熟料水泥生产线，将废弃物引入水泥窑中进行高温煅烧处理，实现无害化、减量化和资源化处理。项目总规模为日处理能力300t/d吨废弃物，年处理量10万吨，一次性规划，分两期实施，一期处置6万吨一般固废，二期处置4万吨危废。主要为汽车生产、电子、电缆、印染、造纸、石油、化工等行业产生的工业废弃物以及生活垃圾焚烧、市政污泥和一般工业污泥等。处置废弃物形态主要为工业废液和半固态/固态废弃物：①　工业废液：7250 t/a；\n②　半固态废弃物：77250t/a；③　固态废弃物：15500t/a。","21907.86"]
[78,"滁州市","安徽泉盛化工有限公司","年产32万吨氨醇装置原料和动力结构调整项目","本项目通过采用HT-L航天粉煤加压气化技术术对公司现有氨装置进行原料和动力结构调整，采用新型煤气化技术，在相同煤种下，降低平均能耗，采用新型煤气化炉，提升工艺路线，降低污染物排放。气化装置采用先进的HT-L粉煤加压气化技术代替现在固定床煤气化技术；合成氨装置利用煤气化装置制备的粗合成气生产合成氨，配备安全环保相关辅助设施和公用工程设施，在安全环保节能方面具有明显的优势，社会效益显著。","181355"]
[79,"滁州市","安徽华塑股份有限公司","电石厂环保提标改造项目","电石厂环保提标改造项目包括电石厂碳干窑窑尾除尘系统改造、新增散点除尘器、7#与8#电石炉炉前除尘改造、二期净化灰环保和综合利用共四个子项目。","2500"]
[80,"滁州市","安徽鑫民玻璃股份有限公司","烟气深度治理技术改造项目","安徽鑫民玻璃股份有限公司1#、2#、3#窑炉脱硫脱硝、除尘烟气深度治理，改造后可满足氮氧化物、二氧化碳、颗粒物实现超低排放（200、100、20毫克/m3）的要求","1950"]
[81,"滁州市","安徽圣元环保电力有限公司","天长市生活垃圾焚烧发电厂项目","新建一座焚烧线主厂房（包括：接收大厅跨、垃圾贮坑跨、焚烧炉/余热锅炉跨、烟气处理跨）；中控楼（包括配电室、电子设备间、集中控制室、综合办公室）、汽轮发电机房、升压站、飞灰稳定固化养护间、危险废物存储仓库等；厂区内各工艺及相关系统：垃圾接收、储存与进料系统、焚烧系统、烟气净化系统、垃圾热能利用系统（汽轮发电机组系统）、灰渣处理系统、除盐水系统、仪表及自动化控制系统、电气系统、消防、给排水系统、采暖通风及空调系统、物流输送及计量系统等其他辅助系统。","42620"]
[82,"滁州市","安徽洋拓能源有限公司","安徽洋拓能源有限公司年处理5万吨废燃料油、10万吨废润滑油项目","安徽洋拓能源有限公司拟总投资3亿元，规划总占地面积 33334平方米， 新建卸车棚、生产装置区、精制车间、仓库等，同时建设辅助用房等。项目新建费燃料油和废润滑油处理回收线、运输设备及配套公用设施，形成年处理 5 万吨废燃料油、10 万吨的废润滑油的处理能力。","30000"]
[83,"滁州市","滁州东盛电子科技有限公司","年产200万平方米FPD光电玻璃精加工技术改造二期项目\t\t\t","购置全新设备组建新生产线进行技术改造升级。主要购置设备包括：磁控溅射真空镀膜线、液晶玻璃自动化清洗线、玻璃表面处理生产线、抛光机等30余台套生产和污水处理设备，升级千级车间，从而做到清洁生产。","5000"]
[84,"六安市","安徽墙煌彩铝科技有限公司","彩涂铝板及保温装饰板生产线技术升级改造项目","该项目主要 采用数控一体化加工等技术，新增保温板涂胶自动化生产线、保温板大型液压设备、先进环保设备、喷淋式铝板清洗设备、折弯机系统升级改造设备等，同时配套改造辅助设施设备等。已购置智能化数控转塔冲床、废气处理设备、高效率卧式砂磨机、涂装机、喷枪、信息化系统、铝板切割机、自动静电喷枪、喷涂流水线设备、水分烘干炉、工业自动控制仪表系统*EPC 纠偏系统等智能化数字化设备等50 余台套，主要针对现有生产及检测设备进行数字化网络化智能化改造，提升建材行业中建筑保温装饰一体板质量技术水平。项目建成后，一方面，提升产品质量水平，另一方面，提高生产效率及产能， 实现新增产值2 亿元。项目建成后，在节水节气方面效果显著，年节水量在0.8万吨，节能方面折合标准煤为2000吨/年，减排CO2 4980吨/年。","3000"]
[85,"六安市","安徽绿沃循环能源科技有限公司","退役动力电池回收利用清洁生产技术改造项目","1.购置烟尘收集装置、脉冲布袋除尘器、自动点焊机、机械人、自动组装线等设备；                        \n2.采用国内较成熟的布袋除尘技术，将新购置的烟尘收集系统、脉冲布袋除尘器等替代现有焊接方式及废气处理方式；       3.项目建成后，提高生产效率，颗粒物排放量总体下降30%以上","540"]
[86,"六安市","安徽英力电子科技股份有限公司","检验系统智能化及喷漆系统清洁生产技术改造项目","1.购置喷房成套设备、喷漆废气收集和处置成套设备、五轴抛光机、激光平面渡检测机、图像识别系统、边缘锐角滚棒试验机等生产及检验设备；\n2.对原有喷漆系统进行改造（淘汰原有手动喷漆工艺，新增智能化喷漆系统）。技改后产生的喷漆废气经过密闭管道收集，经过一套有机废气高效处理设备进行处理；\n3.项目建成后，可减少挥发性有机物约60%的排放量。","520"]
[87,"六安市","安徽华西稀有金属材料有限公司","高品质铼及其制品加工项目","公司拟建设规模为年处理6000吨钼精矿湿法提 取钼铼并进行铼深加工的装置。","45523.88"]
[88,"六安市","金寨海创环境工程有限责任公司","金寨县生活垃圾焚烧发电二期项目","项目规划建设一座日处理600吨的生活垃圾焚烧发电厂，配套建设2×300吨/日机械炉排垃圾焚烧锅炉+2×N6MW汽轮发电机组，分二期实施。一期规划建设1×300吨/日机械炉排垃圾焚烧锅炉+1×N6MW汽轮发电机组，已于2016年投产运行；二期规划建设1×300吨/日机械炉排垃圾焚烧锅炉+1台6MW的中温中压凝汽式汽轮机发电机组。主要包括新建垃圾卸料平台及垃圾池、焚烧系统、烟气净化系统、锅炉排渣输送系统等。","13000"]
[89,"马鞍山市","光大江东环保能源（马鞍山）有限公司","马鞍山市生活垃圾焚烧发电二期工程","二期项目投资1.38亿元，增加1×400吨/天焚烧线及1台9兆瓦发电机组。项目主要服务于马鞍山市花山区、雨山区、博望区和当涂县的生活垃圾。二期项目投运后每年可处理新鲜生活垃圾约 18 万吨，年上网电量约 6000万千瓦时。以生活垃圾焚烧产生的热量来发电，通过替代化石燃料能源的使用，抵销温室气体排放相当于每年减少二氧化碳排放量 5.98 万吨。","13832"]
[90,"马鞍山市","马鞍山市庄芝耐磨合金有限公司","工程机械配件异地搬迁生产建设项目","新建厂房8000平方米，淘汰原有的中频电炉和热处理电炉，新购上海新研工业设备股份有限公司高效2吨中频电炉及除尘设备，购置一条全自动保定维尔垂直生产线、自动化消失模生产线、天然气热处理生产线以及一条砂再生处理生产线。项目建成后将有效提高生产效能，降低能耗，稳定产品质量。","770"]
[91,"马鞍山市","马鞍山市海天重工科技发展有限公司","年产3万吨高端耐磨铸件智能化生产线升级项目","新建生产厂房3078平方米，改扩建厂房7000平方米。将原6#厂房2T中频炉和7#厂房3T中频炉迁移到5#厂房内（更新原来中频炉，产能总量不变），拆除6#厂房水平线、垂直线、抛丸线、手工打磨线和7#厂房消失模线以及4#厂房的热处理线、消失模线；进口丹麦迪砂DISA品牌的垂直造型机（设备型号：DISA250-C-335），购置自动化消失模生产线、V法生产线、抛丸线、机器人打磨线和自身预热式天然气热处理线等先进智能化设备各一套并配套相应环保设施；采用自主开发的专有技术，建设自动化、智能化高强韧高耐磨铸件生产线，提高产品性能、使用寿命和使用效率，铸件耐磨性和使用寿命高于国内外行业水平。","2600"]
[92,"马鞍山市","马鞍山市伟泰锡业有限公司","年产4000吨电解焊锡锭技术升级改造项目","1.项目总投资760万元，利用企业原厂房设施进行技术升级改造，其中改扩建21600平方米厂房，更换企业原有一台12T熔炼炉、两台烘干炉、两台电炉等生产设施，配套建设布袋除尘器及碱液喷淋洗涤塔等环保实施；\n2.购置熔炼炉、烘干炉、真空炉、反应釜、结晶机等生产设备；\n3.项目采用真空熔炼压力挤出、冷却床循环降温、锡渣自动处理等先进工艺，显著提高产品纯度，同时节能降耗、绿色生产。","760"]
[93,"马鞍山市","安徽宏志建材科技有限公司","年产80万平方米彩钢夹芯板技改项目","项目拟投资5000万元，计划利用马鞍山市慈湖高新区银杏大道339号安徽宏志建材科技有限公司现在3#厂房，建筑面积约5259.11㎡,对现有产品生产设备进行升级替换，购买聚氨酯岩棉复合板生产线、全自动封边瓦楞机、压瓦机、切管机、数控生产线、冲床等相关设备，建设彩钢夹芯板生产线，项目达产后，形成年产彩钢夹芯板35万m2、岩棉复合板等产品45万m2能力。","5000"]
[94,"马鞍山市","安徽星马专用汽车有限公司","VOC废气治理吸附回收技术升级改造项目","对现有20000平方的厂房的进行适用性改造，对现有的涂装车间及自卸车焊装生产线进行工艺优化，购置自卸车焊装生产线、喷漆房VOC水循环系统改造、VOCs治理设备等生产、试验及检测设备，提高生产自动化装备水平及VOCs废气治理吸附回收技术水平。","3360"]
[95,"马鞍山市","安徽桑瑞斯环保新材料有限公司","年产2万吨环保粉末涂料（塑粉）3#厂房扩建项目","通过购置邦定机、挤出机、除尘空压机、粉碎机、压滤机等设备，使得生产过程中粉尘绝大部分由管道集尘进入布袋除尘器进行除尘，布袋除尘器收集的粉末灰作为原料返回生产系统加以综合利用，其余未收集的少量粉尘以无组织形式向外环境发散。粉尘排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》表2 新污染源大气污染物排放限值的要求。","3200"]
[96,"马鞍山市","安徽国星生物化学有限公司","安徽国星生物化学有限公司污水处理提标改造项目\t\t\t","该项目拟对国星生化污水处理装置进行提标改造，建设内容包括3000m3/d高浓废水预处理装置和1万m3/d深度处理装置，高浓废水预处理装置主要采取“A/O+二沉池”，深度处理装置主要采取“水解酸化+CASS+高效沉淀池+臭氧高级氧化+曝气生物滤池”的主体处理工艺，主要新增A/O池、二沉池、高效沉淀池、曝气生物滤池、臭氧催化氧化池等配套设施，新增臭氧设备、反冲洗布气系统、臭氧发生器、储存罐、泵、风机等设备，经提标改造后污水处理排放尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级A的排放标准。\t\t\t\t\t\t","12800"]
[97,"马鞍山市","安徽杭富固废环保有限公司","10万吨工业废物资源化利用及无害化处置技改项目","对在建项目的工艺及环保设施进一步优化升级，采用6㎡富氧熔炼侧吹炉系统，淘汰5㎡富氧熔炼炉系统，工艺升级技改为“富氧侧吹炉熔炼—二燃室—（SNCR）余热锅炉—急冷塔—干式脱酸塔—活性碳喷射－布袋除尘器—臭氧脱硝—湿式脱硫塔喷淋——静电除雾器”。通过工艺升级和优化后对原料的适应范围更广，有效实现有机、无机危废在侧吹炉内协同处置，拓宽了危废处置范围。","9000"]
[98,"马鞍山市","和县科嘉阀门铸造有限公司","全自动化铸件造型生产线技术改造项目","公司在原有厂房实现技术改造升级，新增一套日本进口全自动化铸造生产线和一条喷涂生产线。新购置一台国内先进的烘沙机-DISA自动烘沙机以及配套的产品加工和检测设备。项目建成后在环保节能方面比原有的生产线提高了，大大的减少了用能，加大了废铁的利用率，改善了生产现场环境。同时在产品质量和生产效率方面也有显著的提高。","1300"]
[99,"马鞍山市","马鞍山东都节能技术有限公司","供热系统节能环保改造项目","本项目为节能环保改造项目。主要建设内容：1、淘汰安徽海德化工科技有限公司5台1200万大卡（20t/h）的燃煤导热油炉，对原有供热管道进行改造；2、新增2台50t/h高效燃煤导热油锅炉供热，同时配套脱落脱硝以及除尘系统；3、建成达产后，可提供100t/h蒸汽为企业供热。","12000"]
[100,"宣城市","宣城双乐墙体材料有限公司","年产50万m3蒸压加气混凝土砌块生产线自动化技术改造项目","项目计划改造现有厂房、原料库、检修车间，新建成品库、加工车间等建筑，配套建设水电管网设施，淘汰现有技术落后生产设备，购置技术先进的自动化蒸压加气混凝土生产线等设备，实现年生产50万m3蒸压加气混凝土砌块生产线自动化技术改造。","5100"]
[101,"宣城市","安徽立信橡胶科技有限公司","1MW屋顶分布式光伏发电站","安徽立信橡胶科技有限公司拟投资建设1M屋顶分布式光伏电站项目，公司占地23亩，项目利用自己公司厂房屋顶约7000平方米，建设1MW分布式光伏电站项目，项目总投资400万元使用分布式光伏项目所发的清洁电源，可以减少企业的节能减排指标，使企业再节能减排考核总占有一定的优势，同时也树立良好的企业形象，避免被这个时代所淘汰。每兆瓦年均发电量约100万kwh，相当于356吨标准煤的火力发电量，二氧化碳减排量966.6吨/年。25年共减少8547吨标准煤，减排24165吨二氧化碳。具有较强的社会效益。","400"]
[102,"宣城市","安徽创园体育科技有限公司","塑胶跑道粒子生产线设备更新技改项目","淘汰其中原有老旧塑胶跑道粒子生产线1条，购置橡胶密炼机、橡胶锥型双螺杆挤出压片机、600纵切横切裁断机、冷冻式干燥机等多台生产及相关辅助设备，最终形成2条塑胶跑道粒子自动化生产线。项目建成后，保持原有年产1万吨塑胶跑道粒子产能不变。","5100"]
[103,"宣城市","安徽宣城海螺水泥有限公司","宣城海螺1#熟料线篦冷机技改项目","拆除现有第三代篦冷机和锤式破碎机，升级为第四代篦冷机和辊式破碎机，篦床面积由133.2m2增加到153.9m2，改造篦冷机附属设施，优化相关管道接口，更换高效冷却风机，保留现有推雪人装置，并增设12台空气炮。提高冷却机热回收效率，降低熟料温度，降低系统能耗，提高系统稳定性。","5200"]
[104,"宣城市","安徽顺恒信新材料有限公司","年产2500吨苯并三氮唑、2000吨甲基苯并三氮唑技改项目","对现有年产2500吨苯并三氮唑、2000吨甲基苯并三氮唑生产装置进行技术改造，改造后生产规模和产能不变。一是项目在安徽顺恒信新材料有限公司厂内原址技改，厂区内原生产车间、仓库、位置等均未发生改变，厂房、设施使用性质、火灾危险类别均未改变。二是拆除1台4000L配料釜、1台4000L酸化釜、1台4000L脱水釜、3台4000L蒸发釜。拆除3、4、5、6、7号5台4000L间隙式精馏釜，更换为1台20000L精馏釜，拆除1、2号2台4000L间隙式精馏釜，更换为1套自动化连续式精馏生产装置，产能不变，生产工艺不改变，提升安全、环保水平，建设1套处理量为5m3/h的MVR高效蒸发水处理环保设施。建设450m2的丁类杂物库棚，进一步规范厂区现场环境。","1785.79"]
[105,"宣城市","科大重工集团(郎溪)有限公司","智能带式输送机生产线技术改造项目","采用自主研发的磁摩擦多点驱动技术及具有拉力冗余保护的变频自动拉紧系统，新增内环焊接机械人、数控加工中心、托辊架焊接机器系统、托辊性能检测机等生产、检测设备，建成后形成年产10000米智能带式输送机的生产能力。同时购置有机废气催化燃烧装置及配套设施，采用国内先进有效的催化燃烧技术，替代现有的有机废气活性炭吸附装置，运营后废气污染物中VOCs的排放量下降21%以上。","5120"]
[106,"宣城市","安徽郎溪南方水泥有限公司","安徽郎溪南方水泥有限公司水泥熟料生产线技改项目","项目回转窑直径、长度均不变，新增原料磨加辊压机；煤磨由管磨改为立磨；第三代冷却机整体更换为第四代列进式冷却机；窑尾系统改造；高温风机更换为节能风机；窑中老主减速机和主电机更换为节能设备；脱硝项目改造为智能化精准SNCR","12856.36"]
[107,"宣城市","安徽黄山胶囊股份有限公司","洪川厂区煤改电技改项目","利用老简易厂房改建600平方米能源站房，新上两台ZG15-18型超临界二氧化碳冷热联供机组及配套冷却塔、热水罐、水泵和到各生产车间的冷、热水分配管道等设施，将冷热联供机组制备的冷却水、热水输送到四个生产车间，满足车间用冷、用热需求。更换生产车间原有的蒸汽加热空调机组，全部采用热水加热空调机组；增添蒸汽发生器满足空调机组增湿所需少量蒸汽和加热溶胶所需高温热水。淘汰原有的旧制冷机组，提高了制冷机组的能效比，同功率能耗下降15%左右。该项目竣工投入运行后，在不增加单位产品电耗的同时，每年可节约燃煤及锅炉运行费用等400多万元，达到企业节能降耗的目的。","2100"]
[108,"宣城市","宁国海创环保科技有限责任公司","宁国海创水泥窑综合利用固废危废项目","在宁国水泥厂厂区内水泥窑协同处置城市生活垃圾系统（以下简称CKK系统）上改造或新建设进厂计量、储存、预处理，以及至利用水泥熟料生产线处理完毕的全部建设内容，包括为保证水泥产品质量及水泥窑的稳定煅烧对窑系统所做的必要改造，以及水电改造增设等。","7612.66"]
[109,"宣城市","宁国东方碾磨材料股份有限公司","智能云平台能源管理提升及节能技改项目","项目通过建立能源管理体系，安装智能能效终端，采集用电设备的电能指标参数，上传到云计算中心进行数据处理，智能分析平台数据，科学合理定制系统综合节能降耗方案，提高能源再利用率，达到用户降低能耗和科学管理的目标；对现有电机、空压机、变压器等重点用能设备的技术改造，淘汰部分落后生产设备，新购置生产效率高、节能效果好的生产设备。项目实施后公司综合节能效果达到20%，产品单位能耗下降15-20%，改造完成后公司每年可节约人力、能源等各项成本约500万元。 ","1000"]
[110,"宣城市","安徽中鼎橡塑制品有限公司","汽车EPS用蜗轮","项目总投资10000万元，其中设备投资7000万元，利用公司现有土地，新建20000平方米厂房1栋，新增精密注塑机、机械人/手、耐久试验机等各类生产、试制、检测设备，新建若干条EPS用蜗轮生产线，实现年产蜗轮200万件，实现销售收入1亿元/年，创利税3000万元/年。",10000]
[111,"铜陵市","安徽六国化工股份有限公司","磷铵装置节能减排技术开发与应用项目","采用国内先进的“中和料浆浓缩法磷铵工艺”，对磷铵装置进行技术开发和应用，节能减排效益显著。","1992"]
[112,"铜陵市","铜陵康达铝合金制品有限责任公司","利用废铝生产1.5万吨铝基合金材料智能化升级改造项目","1.利用国内先进的蓄热式燃烧技术对原年产1.5万吨铝基材料生产线的4台12t熔铝炉进行智能化炉改造，即改建为2台24t的熔铝炉，吨材天然气单耗由原来的87m3降至65m3,铝回收率提高2%；\n2.对该生产线供电系统进行节能改造，用电设备应用变频技术；\n3.新建2台（套）袋式除尘器，将原炉前烟尘由湿式除尘改为高效布袋收尘，有组织的炉前烟尘排放效率提高5%；4.对环保设施进行改造，对集气罩及其风道进行3D气流流场进行模拟设计，提高捕捉收集率，收集率提高2%以上，可减少减少无组织排放，改善作业环境。","5500"]
[113,"铜陵市","中车长江铜陵车辆有限公司","能源管控平台建设及节能技术改造项目","项目拟在公司现有车间及厂区内，建立能源管控在线控制平台，购置空压机、计量器具、电控阀门、步进式节能型燃气加热炉、天然气节能设备等节能设备设施，实施动能系统节能技术改造及设备节能技术改造。建设主要内容有：1、建设能源管控在线监控系统平台，实现对能源数据的自动采集、实时监控，充分利用物联网、大数据、云平台等信息技术，通过统一建模的数据管理，与生产数据和财务数据相接，搭建起公司能源管控系统平台，实时显示并对标各种单耗指标、能源成本指标，实现节能的自动预警、绩效分析和精细化管理，实现节能300吨标煤/年。2、供风系统改造：针对公司现有压缩空气管网布局不合理、分区不明晰、连通阀不能有效分区、空压机为高能耗型等问题，以现有管网及现有空压站布局为基础，优化空压机配置，淘汰高耗能、故障频发的空压机，优化管网设计，供风实现独立分区供应，根据分区用风量合理布局空压机，实现片区独立供风，就近供风，同时实现连通阀的自动控制，节能50吨标煤/年。3、电力系统改造：进行110kv高压线路改造以及低压侧无功补偿升级，提高公司电能供应有功功率40%，实现节能80吨标煤/年。4、设备节能改造：通过对车轴加热炉、热处理炉以及铸件燃气炉、烤包器等高耗能设备的技术改造，提高能源利用率，实现节能600吨标煤/年。5、节水计量系统升级改造：通过对用水计量器具升级改造，进行水平衡测试，精确计量各用水单位的用水量，提高公司水资源利用率，实现节水20万吨/年。","1500"]
[114,"铜陵市","安徽铜陵海螺水泥有限公司","安徽铜陵海螺水泥有限公司厂区初期雨水收集循环利用项目","为深入推进节约用水，综合利用水资源，铜陵海螺计划对厂区初期雨水收集及循环利用系统进行升级改造，主要对厂区设置收集池和沉淀池，对地表水通过泵提升回用至循环水池，同时对余热发电冷却塔增设转盘过滤器对冷却塔水进行过滤循环使用，确保水资源循环综合利用","1000"]
[{"$nulls":3},"安徽铜陵海螺水泥有限公司二线窑综合节能技改项目","为响应国家和地方政府水泥工业结构调整及节能降耗的号召，进一步节省系统电耗，提高系统稳定性，铜陵海螺计划对2#熟料线（5000t/d熟料线）进行综合节能技改，主要改造内容包括烧成系统节能降耗改造；热回收效率更高的第四代冷却机代替第三代冷却机；生料辊压机终粉磨系统代替立磨系统；适应性更好的煤管磨系统代替煤立磨系统；VG-J立式锅炉系统代替PH-J卧式锅炉系统。技改后，2#熟料烧成系统标准煤耗将由目前的107kg/t下降至98kg/t，熟料综合电耗将由目前的53.14kWh/t下降至48kWh/t，年节约标准煤12000t，年节约电1102.53万kWh。","10175.68"]
[{"$nulls":3},"安徽铜陵海螺水泥有限公司3#4#5#水泥熟料线SCR脱硝技改项目","安徽铜陵海螺水泥有限公司3#、4#、5#水泥熟料线SCR烟气脱硝技术改造，建设SCR烟气脱硝系统，主要包括还原剂（氨水）输入及喷入系统、SCR反应器（含催化剂层）、除灰系统、烟气接入系统、窑灰输入系统，空压机站及控制系统，氮氧化物排放浓度≤50mg/m3,达到超低排放要求。","16632"]
[{"$nulls":3},"安徽铜陵海螺水泥有限公司10000t/d熟料生产线综合节能技改项目","为响应国家和地方政府水泥工业结构调整及节能降耗的号召，进一步节省系统电耗，提高系统稳定性，铜陵海螺计划对一条10000t/d熟料线进行综合节能技改，主要改造内容包括烧成系统节能降耗改造；热回收效率更高的第四代冷却机代替第三代冷却机；生料辊压机终粉磨系统代替立磨系统；适应性更好的煤磨管系统代替煤立磨系统；VG-J立式锅炉系统代替PH-J卧式锅炉系统。技改后，熟料烧成系统标准煤耗将由目前的105Kg/t下降至98Kg/t，熟料综合电耗将由目前的56.8Kwh/t下降至48Kwh/t，年节约标准煤21000t，年节约电3630万kWh。","14580.76"]
[{"$nulls":3},"安徽铜陵海螺水泥有限公司4#熟料生产线窑头电收尘超低值排放升级改造项目","将四线窑头电收尘改为袋收尘，对现有电场内部件全部拆除，利用拆除的型钢对原有电收尘壳体进行加固，提高壳体耐高压强度，增加静气室、离线阀门、出风烟道改造为袋收尘器，同时增加空气冷却器，窑头风机转子及高压电机全部更换。","2000"]
[115,"铜陵市","铜陵泰富特种材料有限公司","铜陵泰富特种材料有限公司挥发性有机物治理项目","对化产区域（生化、提盐、硫铵、脱硫、油库）及动力分厂区域涉挥发性有机物排放设施进行改造，建设VOCs气体收集、洗涤以及送焦炉燃烧无害化处理系统，减少厂区无组织挥发性有机物排放，实现生产清洁化。","2320"]
[116,"铜陵市","金宝电子（铜陵）有限公司","上胶机RTO系统改造项目","利用公司现有厂房，新上1套10米直立式热导油含浸设备（简称：上胶机或含浸机）、淘汰1套一拖二的老旧RTO，新上一套一拖四的高性能RTO、1台CCD检测仪、1台复卷机、1台网络分析仪、对现有部分设备改造升级及其配套设施完善。满足公司产品升级生产需求。","12000"]
[117,"铜陵市","安徽超凡智能制造有限公司","高端金属（铝基）精密成型生产线节能技术改造","1.工艺节能：优化设计现有的生产工艺，对原有工艺进行整合，采用国内最新的先进工艺进行工艺节能改造；\n2.电机变频改造：对生产耗能大的设备进行改造，对电机系统进行变频改造；\n3.无功补偿改造：对厂区变压器增加电容动态无功补偿装置降低电能损耗，提高设备能源的利用率。","730"]
[118,"铜陵市","铜陵光华铝业制造有限公司","铝制零部件生产线节能综合改造项目","1.工艺节能：零部件加工机采用铝水直供，降低能源损耗，实现节能效果；\n2.设备节能：对需要调速运行的电动机选用节能效果好的变频调速装置，采用节能型电力变压器，减少变压器的有功和无功损耗。","750"]
[119,"池州市","安徽远扬环保科技有限公司","年处理5.1万吨工业废弃物综合利用项目","项目新建1台1.5万吨/年回转窑焚烧炉、1台1万吨/年的废液焚烧炉、2套3500吨/年的电子剥离液回收装置、2套5000吨/年低沸点有机溶剂回收装置、2套4000吨/年高沸点有机溶剂回收装置、1套1000吨/年高级酯类回收装置，并配套建设相应的公辅工程和环保工程。项目建成后年处理危险废物5.1万吨，其中焚烧固体危险废物1.5 万吨，焚烧液体危险废物1.0万吨，综合利用废有机溶剂2.6万吨。","15000"]
[120,"池州市","池州市汇成废弃资源综合利用有限公司","年处理400万吨废矿资源综合利用项目","该项目总占地面积199.44亩，建设400万吨废弃资源综合利用项目。一期投资10938.4万元、征地99.44亩，建设标准化厂房3.5万平方米，购置碎石机、洗砂机、脱水筛、制砂机、单头细沙回收装置、压滤机等机械加工设备120台套，配套建设水电路以及安全、环保等附属设施，分别建成1条年处理100万吨泥夹石和1条年处理100万吨洗砂生产线；二期投资11000万元，计划再征地100亩，建设标准化厂房2.8万平方米，购置相关加工设备120台套，分别建成1条年处理100万吨泥夹石和1条年处理100万吨机制砂生产线；项目全部建成后，预期可形成年处理和综合利用400万吨废弃资源能力。","21938.4"]
[121,"池州市","池州普胜电工材料科技有限公司","挥发性有机物污染治理技术改造项目","项目总投资2000万元，用于购置旋转式RTO等处理设备。项目生产线拟建一套30000m3/h沸石转轮+5000m3/h旋转RTO废气处理系统（含RTO控制系统软件），烘箱废气进入RTO焚烧处理，无组织废气经收集后经过沸石转轮吸附浓缩进入RTO焚烧处理，最终使得废气处理后达到《印刷业大气污染物排放标准》（DB31872-2015）表2中的相关要求：非甲烷总烃≤50mg/m3。","2000"]
[122,"池州市","安徽百益再生能源有限公司","年处理3万吨废矿物油还原基础油项目","新建钢结构厂房、办公用房和仓库等13826平方米。主要建设废矿物油再生生产线及油泥再生生产线。主要生产设备有脱水脱轻塔，减压分饰塔、溶剂萃取抽提塔、冷却塔、管式加热炉、换热器、冷却器、机泵，储存罐、12台(套)转炉机器设备等。配套建设供水、供电、排水、环保和安全等附属设施，形成年处理3万吨废矿物油还原基础油能力。","11000"]
[123,"池州市","池州得奇环保科技有限公司"," 江南产业集中区表面处理中心项目","本项目为“江南产业集中区表面处理中心项目”建设项目，项目占地面积208亩，建设集中污水处理中心、表面处理生产中心、研发检测中心、集中废气管理中心、集中固废管理中心、集中材料仓储配供中心和表面处理添加剂生产中心等7个生产子项目以及办公设施、生活服务中心、道路、热力电力供应管线等辅助生产配套设施，建筑面积约133213.30 平方米。","58000"]
[124,"池州市","安徽泫氏铸造有限责任公司","铸造用生铁高炉技改项目","1.铁前系统环保节能升级改造：在现有厂区对铁前系统进行改造，拆除现有高炉一座（工信部公告容积206立方米），再现新建一座同等容积和产能的新型高炉，购置60平方米烧结机、60米铸铁机各一套，替代原有烧结系统和铸造系统、配套购置上料系统、出铁场系统、热风炉系统、烟气脱硫脱硝系统、渣处理系统、喷煤系统、煤气净化系统、变压吸附制氧机等相关设备；\n2.在原厂区兴建4万平方米厂房进行短流程铸造，生产特喷饮用水管道及管道配件深加工。","160000"]
[125,"池州市","安徽科博新材料有限公司","年处理30万吨固废综合利用清洁化生产活性粉项目","项目规划总建筑面积37000平方米，购置烘干机、选粉机、雷蒙磨、混凝土搅拌机、筛选机、提升机、双螺旋混合机、装载机等主要生产设备，同时配备道路、绿化、消防、给排水、环保、安防等公用辅助工程。建设完成，实现年处理30万吨固废综合利用清洁化生产活性粉的生产能力，预计新增销售收入6900万元，年获取利润总额2774万元，上交税金总额730.71万元。","25000"]
[126,"安庆市","安庆丰格无纺布有限公司","高品质无纺布智能生产及深加工项目","1.布置一条热风无纺布深加工生产线，引进先进的智能设备，机器换人，提高生产效率，利用无纺布智能线的4000t产品，制成深加工无纺布4000t/a；\n2.研发可降解、抗菌、抗微生物等多功能的可降解无纺布，使得一次性医疗、护理用的无纺布可自行降解，减少污染；提高耐用型无纺布产量；\n3.购置布袋除尘设备对粉尘进行处理，并回收利用；配备活性炭吸附装置，降低废气排放。项目烫平冷却系统采用冷却水，并循环使用，提高水的复用率。","10000"]
[127,"安庆市","安庆帝伯格茨缸套有限公司","2020智能化、信息化生产线节能改造","1.购置光谱磨样机、NC内圆机等设备对原生产线落后设备进行淘汰升级；\n2.对厂区4-7号生产线进行项目智能化节能改造；\n3.项目实施后，实现年节约610吨标准煤。\t\t\t\t","780"]
[128,"安庆市","安庆帝伯格茨活塞环有限公司","DLC涂层活塞环生产线节能减碳改造项目","1.购置井式退火炉、DLC涂层机械等设备；\n2.淘汰、改造与升级落后设备,对厂区生产线进行项目智能化节能改造；\n3.项目实施后，实现年节约630吨标准煤。","850"]
[129,"安庆市","安庆市曙光包装有限责任公司","金属包装箱（架）生产线及钢桶生产线智能化改造项目","1.对焊接、涂装等工序实施智能化改造，尤其是节能环保方面，改造后喷涂生产线使用一次性成膜，提高生产率30%-40%，降低能耗约30%，无有机溶剂挥发，涂料利用率达95%以上，且可回收利用；\n2.按智能生产线进行工艺设计与设备布局，控制系统具备系统集成和设备接口模块，便于接入MES、ERP等系统，对车间人、机、料、法、环、测等生产要素进行全面管控，实现企业精益制造和数字化管理。","1745.5"]
[130,"安庆市","安庆雅德帝伯活塞有限公司","含盐含镶圈智能化生产线节能改造项目\t\t\t","1.购置节能烧成炉、节能干燥炉等设备；\n2.淘汰、改造与升级落后设备,对厂区生产线进行项目节能改造；\n3.项目实施后，实现年节约480吨标准煤。","620"]
[131,"安庆市","怀宁上峰水泥有限公司","熟料线高温风机、空压机系统节能改造项目","熟料一、二线高温风机更换为高效风机；空压机更换为高效空压机，优化管线配置，实现节电节能。","870"]
[132,"安庆市","安徽钟南人防工程防护设备有限公司","防护口罩和防护面罩及防护（化）服技改项目","1.改造标准化厂房5000m2，购置防护口罩生产线6套、防护面罩成型设备及装配设备生产线2套、防护（化）服各类别生产线4套及起重、运输、检测、实验和包装设备合计150余（台）套。\r\n2.购置高效节能型热封压胶机、检测检验、杀菌灭菌、裁剪缝纫等自动化设备，减少废气、废料的产生。\r\n3.新增新型环保除尘设备、焊接烟尘处理设备等环保设备，对现有环保工程进行升级改造，有效降低粉尘、废气的排放。\r\n4.通过优化生产工艺布局，采用智能化节能型生产设备，实现年节约标煤225吨。","6500"]
[133,"安庆市","安徽吉华新材料有限公司","年产稀土功能材料2000吨生产线项目","1.项目购置真空甩带炉、氢破炉、气流磨、磁场成型压机、等静压机、真空烧结炉、环保处理设备、检测设备等，建设稀土功能材料生产线一条；\n2.采用自主知识产权的专利技术，利用钕铁硼废磁钢100%循环回收再生产稀土功能材料，产品具有较好的性价比，技术水平国内领先；\n3.使用布袋式除尘器收集真空熔炼和铸片、烧结工序开炉过程中粉尘及氢破排氢工序粉尘，有效的减少粉尘外排量，除尘效率达到98%以上；利用污水循环处理系统对真空熔炼炉、氢破炉、真空烧结炉等冷却用水处理后循环使用，年节约水3000吨以上。\n4.项目建成后，预计形成年产稀土功能材料2000吨的生产能力。","10000"]
[134,"安庆市","安徽天元电缆有限公司","智慧物联智能监造电缆生产线信息化节能改造项目","淘汰高耗能生产设备，改造循环水系统，引进ERP/MES系统、电气成套控制系统及生产检测设备进行节能信息化技术改造，通过关键工序生产设备的物联网感知、生产过程的智能化调度，以及线缆产品全生命周期的高可靠质量管控，有效提升线缆产品的生产质量和作业效率，降低物料周转成本及一线工人劳动强度，实现线缆生产设备的网缉私远程运维及关键工艺参数的协同优化模式创俗人。项目实施后，生产用水回用率达100%，综合能耗下降20%以上，单位产品碳排放量同比下降15%以上，企业关键工艺过程基本实现自动化。","650"]
[135,"安庆市","安徽钟南防化科技有限公司","年产8000套空气净化装置建设项目","1.改建冲压加工区、精滤生产线、试验室等，购置焊接机器人系统、装填生产线、脱脂生产线、喷漆生产线、一体化污水处理装置、布袋式除尘器等高效节能自动化生产设备；\n2.采用“焊接机器人系统+自带烟气净化装置”清洁焊接技术，实现焊接烟尘零排放；使用布袋式除尘器收集装药过程中产生活性炭粉尘等，经除尘措施处理后由15m高排气筒排放，有效减少粉尘外排量；\n3.采用自主知识产权技术，创新空气净化装置结构设计，依次为进风扩散器、自由基激发器、精滤器单元、滤毒器单元、出风扩散器、盲盖，保证对毒剂气溶胶、放射性灰尘、持久性化学毒剂的有效防护，产品技术水平国内领先；\n4.通过生产线优化节能改造和主要电机设备进行变频技术改造，达到年节能降耗200t标煤目标。","15000"]
[136,"安庆市","安徽擎柱杆塔有限公司","特种输电线路电杆塔清洁生产技术改造项目","1.项目购置全冷凝燃气蒸汽锅炉、数控液压摆式剪板机等自动化生产设备和一体化污水处理装置、布袋式除尘器等清洁生产装置；\n2.用布袋式除尘器收集焊接过程中产生的焊接烟尘和水泥使用过程中产生的粉尘，有效的降低焊接烟尘、水泥粉尘等有害气体排放；锅炉废水、水浴除尘废水经中和沉淀池、一体化污水处理装置处理后循环使用；\n3.生产车间使用全冷凝燃气蒸汽锅炉、数控液压摆式剪板机等节能用电设备，变压器采用低耗损变压器，采用电子镇流器及补偿装置，降低生产车间能耗；\n4、通过清洁生产技术改造，可使除尘效率达到95%以上、节约电能15%以上，达到清洁生产的目的。","920"]
[137,"安庆市","安徽恒浩汽车零部件有限公司","安徽恒浩商用汽车电子传感器生产项目","安徽恒浩商用汽车电子传感器生产项目是潜山市“双招双引”项目，项目建成后达产年可实现ABS传感器400万套、磨损报警器400万套、ABS齿圈360万套、压力开关240万套的生产能力。","20570"]
[138,"安庆市","安徽天元塑业有限公司","安徽天元塑业有限公司年产1.5亿条方底阀口复膜塑编水泥包装袋项目","项目新增自动化高速拉丝机2台、高速磁悬浮圆织机120台、全自动高速复膜机1台、高速自动化多功能印刷机1台、进口引进一体化自动成形的方底阀口热封袋机2台等附属相关设施设备360台（套）。项目建成后，预计形成年产1.5亿条方底阀口复膜塑编水泥包装袋的生产能力。","5500"]
[139,"安庆市","潜山金诚永泰服装有限公司","传统产业改造二期项目","1.改造现有厂房2000平方米，购置全自动电脑横机、生物质蒸发发生器等智能设备220多台，引进恒强制版、宜佳工艺等系统，配套完成环保、绿化等相关设施的建设，形成年产125万件高档羊毛衫的生产能力；\n2.淘汰现有的老式机械式针织机，购置高效节能慈星全电脑横织机，同比可节电23%；\n3.淘汰旧锅炉，更换为生物质蒸发发生器锅炉，同比能耗下降21.9%；\n4.引进电脑制版系统，加强产前样板制作和样板分类管理，降低面料损耗，同比面料利用率提高8%左右。","6000"]
[140,"安庆市","安徽甬安雨具有限公司","年产户外运动冲锋衣50万套生产线节能技术改造项目","1.改建车间5000平方米，其中生产车间3000m2，仓储1000m2，服装研究院1000m2，同时配套建设辅助工程及环保工程；推进节能减排技术，购置新型节能全自动化型制衣设备、配套设备和检测设备等100多台（套）；\n2.购置高速电脑平缝机、新型环保压胶机等全自动化生产设备，形成环保型冲锋衣自动化生产线，减少废料的产生；\n3.新增高强度耐温除尘器、空气处理机组等环保设备，起到节能降排的效果；\n4.采用电机变频节能技术，优化生产工艺布局，年可实现节能标煤267吨。","2200"]
[141,"安庆市","安徽环美刷业股份有限公司","废弃环卫刷回收综合循环利用项目","“废弃环卫刷回收综合循环利用项目”系“安徽环美刷业股份有限公司刷制品生产项目”的一个重要组成部分。“安徽环美刷业股份有限公司刷制品生产项目”主要包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程以及环保工程。主体工程为废弃环卫刷回收综合循环利用、废旧塑料粒子生产线，刷制品生产线， 主要生产设备包括塑料破碎机、塑料造粒机组、塑料拉丝机、塑料拉管机、除雪刷生产设备、中扫刷（方块刷）生产设备、专用制刷生产线等设备等。项目建成后，可形成年产塑料粒子6000吨、方块刷1500万只，除雪刷100万片、盘刷50万个、钢丝刷100万个、辊刷50万个的规模。\n项目主体工程：1#、2#、4#生产车间为刷制品生产线，3#生产车间为废弃环卫刷回收综合循环利用生产车间。废弃环卫刷回收综合循环利用生产车间内设3条废旧塑料造粒生产线，主要生产设备为塑料造粒机组、塑料破碎机等，建筑面积7320m2，年产 6000吨废旧塑料再生颗粒（PE、PP、PE/PP 复合料）。项目辅助工程：主要是综合办公楼、冷却循环水池等。项目储运工程：主要是仓库、危废暂存间、塑料粒子成品堆放区等。项目公用工程：主要是给水、排水、供电等。项目环保工程：主要是  (1)废气处理：废旧塑料造粒废气源处设置集气罩收集，收集后经“UV光解净化装置+低温等离子装置”二级净化处理，尾气经 15米高排气筒排放；刷丝、刷管、及刷盘注塑有机废气源处设置集气罩收集，收集后经“UV光解净化装置+低温等离子装置”二级净化处理， 尾气经 15米高排气筒排放；方块刷注塑有机废气源处设置集气罩收集，收集后经“UV光解净化装置+低温等离子装置”二级净化处理，尾气经 15米高排气筒排放。(2)废水处理：生活污水及循环冷却水经化粪池预处理后排入源潭镇开发区污水管网，经潜山县源潭镇污水处理厂进一步处理达标后排入鲁坦河。(3)噪声处理：生产设备置于厂房内，合理布局、隔声、减振。(4)固废处理：生产过程中产生的一般固废统一收集暂存于生产车间；危险废物设置一座危险废物暂  存间；职工生活中产生的生活垃圾，由环卫部门定期清运。塑料边角料破碎后回用于废旧塑料造粒生产线，废滤网、钢材边角料暂存于一般固废场所，定期外售。","17085"]
[142,"安庆市","安徽赛迈特光电股份有限公司","量子点新型显示模组生产线节能环保产业化改造项目","改建4000平方米的洁净厂房，增加全自动要生产设备有COG、FOG生产线3条、背光模组生产线2条、实验室及配套设施，配套工业设计中心1个，实验室1个，老化验证中心1个，Mini LED研究室1个,购置其他相关辅助设备,购置生产线及研发设备，实现节能环保产业化，使量子新型显示模组年产值约达1.5亿。","1000"]
[143,"安庆市","安徽集友新材料股份有限公司","废气综合治理高端改造项目","废气综合治理设备总占地面积665平方米，管道700米。配套设施有：废气收集进风管道、燃烧系统、捕集系统、数据采集系统、人机界面控制系统、UV催化氧化设备、活性炭吸附装置，LEL自动巡检系统、烟囱排风系统。","2000"]
[144,"安庆市","望江县鸿泰生物科技有限公司","秸秆板材加工技改项目","项目占地总面积30亩，新建生产厂房10000平方米，办公用房800平方米，使用节能变频机，购置抓草机 叉车 铲车地磅等辅助设备若干台（套），完善环保 消防等辅助设施和排水 供电“三废”治理等公用工程，拟建设一条板材生产线，一条秸秆地板生产线，项目建成后年加工板材80000立方米，秸秆地板50000平方米","12000"]
[145,"安庆市","望江县天长光学仪器有限公司","高精度瞄准镜用光学镜片技术改造项目","项目建设主要用于改扩建现有生产厂房和生产线的技术改造，购置新型环保材料和智能化新能源设备以及其他辅助配套工程，降低能耗，提高生产效率和产品质量。","600"]
[146,"安庆市","安徽美祥实业有限公司","年产3000套气柜密封膜技术改造项目","项目通过对年产3000套气柜密封膜项目实施技术改造，新增高效、先进的生产及检测设备，主要包括：90E密炼机、550开胶机、高低温试验箱、立式胶浆搅拌机、有机热载体炉、数控折弯机、鼓式硫化机、铝合金结构件机器人焊接工作站、减速机、铝型材数控滚弯机等设备，并对生产车间、试验配套等设施进行改造，以形成完整的干式气柜密封膜生产加工及检验体系。","5200"]
[147,"安庆市","安徽海盾建材有限公司","年产30万立方米商品混凝土生产线技术改造项目","安徽海盾建材有限公司年产30万立方米商品混凝土生产线技术改造项目，决定拟将现有的搅拌楼生产线全部移到地下，并将原材料碎石生产线和机制砂生产线同步移入地下，新建5000平方米地下生产厂房及6000平方米地下运输通道，同时改建升级办公大楼和实验检测中心3000平方米，购置升级三条HZS180三一智能环保型商品混凝土自动生产线，购置机制砂生产设备56台套，购置新型环保运输、泵送设备25台套，厂区地面新建绿化面积5000平方米，节约回收再利用蓄水池4000立方米，拟将公司打造成我省乃至全国花园式商砼搅拌站示范企业。","6200"]
[148,"安庆市","安徽力天环保科技股份有限公司","增塑剂装置节能环保提升改造项目","1.增塑剂装置实施DCS自动控制改造及在线监测系统；\n2.在3号线采用连续免水精制工艺；\n3.新增蒸汽升压装置；\n4.新建冷凝回收系统；\n5.利用“三元流”技术对厂区高压用电大户风机进行改造；\n6.对VOC系统进行改造；\n7.增设液体苯酐投产系统。","3000"]
[{"$nulls":3},"5万吨萘法苯酐尾气焚烧炉烟气净化项目改造工程","在现有脱硫工艺基础上进行改造，以达大气污染物综合排放标准中二级标准要求，即设计工况下SO2排放浓度50mg/Nm3以下。包括：\n1.将原脱硫入口进行改造；\n2.在原塔基础上增加现有直段高度；\n3.更换整套返料输送系统；\n4.调整雾化喷枪位置，喷枪采用双液体喷枪；\n5.更换新的返料风机；\n6.更换新的引风机；\n7.配套平台爬梯需进行改造；\n8.改造部分脱硫系统的电气、仪表；\n9.新建灰仓；\n10.新建清洁烟气再循环系统。","600"]
[149,"安庆市","安庆飞凯新材料有限公司","100t/a高性能光电新材料提升改造废气收集处理项目 ","本项目总投资600余万元，适用于100t/a高性能光电新材料提升改造项目有机废气（VOCs）的排放治理，使废气各项污染因子排放浓度达到限定标准。 ","600"]
[150,"安庆市","普林斯（安庆）医药科技有限公司","年产1885吨精细化学品、医药中间体、原料药项目","本项目目的是以提高企业经济效益为中心，采用先进、成熟的新技术，节能降耗，减少环境污染，提高市场竞争力。 \n主要包括新建年产1885吨精细化学品、医药中间体及原料药生产线相关生产装置和附属设施，新建生产车间1栋、乙类库房1栋、其他总控制室1栋、消防泵房1栋、循环水泵房2栋、罐区、循环水池等附属设施。还包括以下节能改造工艺：\n1.各类装置均选用国家推荐的节能型品种，部分关键的工艺控制点使用先进的仪器仪表控制，强化生产过程中的自控水平，尽可能做到合理利用和节约能耗，严格控制跑、冒、滴、漏，最大限度地减少物耗、能耗；\n2.对冷、热管网系统采用先进的保温技术和保温材料进行保温、保冷，减少系统在输送过程中的损失，降低能源消耗；\n3.加强物料回收和循环利用，提高回收率，减少了物料的消耗量和污染物排放量，降低对区域大气环境影响；\n1.采用集中供热，提高了能源利用效率；\n5.实现清污分流，清水部分回用，提高了水重复利用率，过程控制中采取一定的节水措施，实现了节水目标。","10500"]
[151,"黄山市","黄山鑫赢再生资源有限公司","PET瓶片造粒项目","本项目为建设单位产业链延伸项目，通过购置团粒机、螺杆挤出机及配套设备等20台套，建设综合厂房、配电房等1200平方米，对现有的低价值PET瓶片进行深加工，提高资源综合循环利用率和产品附加值。项目达产后，预计新增产值6000万元，实现利润500万元，新增税金800万元，可安排就业30人。","600"]
[152,"黄山市","黄山市徽州区聚能供热有限公司","聚酯树脂高浓度废气集中治理项目","新建RTO废气处理系统1套（本系统包括蓄热式焚烧炉一台，废气预处理系统7套，烟气排放系统1套，旁通应急处理系统1套，仪器仪表控制系统7套。废气管线0.4KM），项目建成后可形成20000Nm3/h聚酯高浓度废气处理能力，进一步实现了清洁化生产。经此处置系统处理后的排放气体符合GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》相关国家标准。","1200"]
[153,"黄山市","黄山华惠科技有限公司","电子级TGIC升级绿色智能化清洁化改造项目","电子级TGIC车间尾气治理工艺提升项目 在前期清洁化改造基础上新增两级碱吸收及碳纤维吸附脱附系统，购置新型喷淋塔、活性碳纤维吸附脱附装置、自动控制系统、甲醇回收分离装置等，并对部分生产设备进行清洁生产改造，再削减挥发性有机物80%以上。","1000"]
[154,"黄山市","安徽善孚新材料科技股份有限公司","高盐废水MVR盐回收利用项目","本项目为技改项目，建设7万吨年高盐废术蒸发浓缩回收装置。总投资1200万元。主要建设650KV配电系统、MVR蒸发系统和公共配套系统。","1200"]
[155,"广德市","广德新三联电子有限公司","广德新三联电子有限公司清洁生产项目","重点加强内部水回用等节水措施，削减废水产生量及其重金属排放量；优化挥发性有机物的收集与处理措施，进一步减少挥发性有机物排放；更新替换低能效泵、风机、电机等设备。","550"]
[156,"广德市","固德威电源科技（广德）有限公司","年产35万平米光伏瓦技术改造项目","利用现有厂房建设本项目，购置层压前流水线、层压机、层压后流水线、焊接机、划片机、装框机、叠层EL测试仪、测试流水线等光电建筑瓦的生产及检测设备，配套辅助生产设施，新增年产35万平米光伏瓦的生产能力。","2200"]
[157,"广德市","安徽广德南方水泥有限公司","安徽广德南方水泥有限公司带式输送线项目","工程分期建设总长约17.7公里、年输送600万吨熟料的长胶带输送系统，将独山南方、洪山南方、广德南方的熟料送至槐坎南方，再经湖州南方物流有限公司已建成的长距离越野带式输送机输送系统输送至码头，通过水运发至长兴、湖州、嘉兴、上海等地。项目将分期实施，一期工程建设从洪山南方、广德南方至槐坎南方的长距离越野带式输送机输送系统，建设长度为13.0公里，其中安徽省广德县新杭镇境内约5.0公里、浙江省长兴县煤山镇境内约8.0公里；二期工程建设从独山南方至广德南方的长距离越野带式输送机输送系统，建设长度为4.7公里，全部位于安徽省广德县新杭镇境内。","26060.92"]
[158,"广德市","安徽高德铝业有限公司","年产800吨高强度、隔热阻声铝制品技术改造项目","项目不新增土地，主要购置 1 套完整的全自动智能立式喷涂线， 1 套全自动智能喷涂枪和 1 套供粉中心，1 条挤出生产线、7 台套试验检测设备，完善项目公用辅助设施。形成年产 800 吨高强度、隔热、阻声铝制品生产能力，同时达到节能减排，清洁生产的目的。","3000"]
[159,"广德市","安徽森泰木塑科技地板有限公司","年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目","项目拟在安徽广德经济开发区实施，计划总投资10375.0万元（其中固定资产投资8375.0万元，铺底流动资金2000.0万元，资金来源为建设单位自筹），建设年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线以及相关配套设施，构建先进的新型石木塑复合材料数码打印生产体系，提高公司生产运营效率和产品竞争力，进一步提升公司的市场占有率和盈利能力。项目主要内容如下：（1）项目利用公司原有土地，改造生产车间及配套设施8500.0㎡。（2）购置相关生产加工、装配检测设备以及公用辅助设备。（3）完善水、电等配套公用设施。","10375"]
[160,"广德市","安徽永茂泰环保科技有限公司","10万吨/年铝灰渣资源综合利用项目","根据周边铝灰产生量、发展定位和项目功能要求，并考虑项目资金能力和建设场地等多种因素及项目未来市场需求，10万吨/年铝灰渣资源化利用项目占地50亩，主要建设内容包括：联合车间（含成品仓库）1栋及其他配套设施；购置铝灰渣的上料及其粉磨系统、石灰石破碎及其储存系统、生料粉磨系统、成品烧成系统、成品称重包装系统等先进高效的加工处理、检验检测及公用配套设备50台（套）。","10000"]
[161,"广德市","安徽永茂泰铝业有限公司","新增年产3万吨汽车用铝合金项目","利用现有配套辅助生产设施。购置包括熔化炉、精炼炉、布袋除尘器等生产及环保设备设施，并进行相应技术改造，达到新增年产3万吨汽车用铝合金生产能力。","1500"]
[162,"广德市","广德中威机械工业有限公司","年产80万件精密汽车零部件技术改造项目","在原有厂房内进行产品升级改造，购置7套加工中心，10台数控车床，10余套检验检测设备，完善辅助设施，形成2条完整的产品生产线，项目建成后，可形成年产80万件精密汽车零部件生产能力。","1000"]
[163,"广德市","安徽永茂泰汽车零部件有限公司","自动化生产线技术改造项目","公司汽车关键零部件自动化生产线技术改造项目的主要建设内容为：项目利用原有土地及厂房，对原来设备进行技术改造，增加加工中心、检测设备、清洗设备等，建成自动化生产线6条。形成年产250万件汽车精密零部件生产能力。","7500"]
[164,"宿松县","宿松科远绿能有限公司","宿松生物质3*35t/h锅炉供热项目","项目占地28亩，新建3*35吨/小时生物质锅炉及配套设施和供热管网，年产蒸汽量30万吨，总投资7800万人民币，年消耗生物质秸秆燃料10万吨。","7800"]
[165,"宿松县","安徽天创皮业有限公司","安徽天创皮业有限公司年加工1500万平方英尺牛、羊皮成品生产技术改造项目","开发绿色化学品和无污染工艺，并注重工艺内的再利用与循环。具体包括研发和完善无铬鞣剂，环保型染整和涂饰材料，生物酶制革技术，节盐技术，废水分质预处理及深度处理系统，制革污泥处理技术及减排装备和清洁生产技术集成等对现有设备及工艺进行优化改造，减少能耗、降低废气废物，提高经济及社会效益。","720"]
[166,"宿松县","宿松县春江粮油有限公司","宿松县春江粮油有限公司数字化清洁化改造项目","在生产过程中防尘措施达到零排放要求，严格落实公司对生产车间及车间外相关的配套设备设施进行数字化洁净生产技术改造，购置相关智能数字化生产设备10台（套）。主要包括对清理、脱壳、研磨、粉碎、砻谷、碾削、计量、打包、膨化等生产环节进行优化，保障环境卫生和产品卫生的内控标准，按照实施洁净生产的要求，落实环保相关要求，所有环保数据均达到设计要求和相关行业标准。","600"]
[167,"宿松县","安徽顺源皮业有限公司","安徽顺源皮业有限公司年加工2000万平方英尺牛、羊皮成品清洁化生产技术改造项目","对现有设备及工艺进行优化改造，减少能耗、降低废气废物，采取生产流程及工艺的科学配置提高经济及社会效益。","850"]
[168,"宿松县","安徽晨曦陶瓷有限公司","年产 7000 万平方米建筑陶瓷生产线建设工程技改项目","项目总投资为3000万元（其中设备改造1165万，燃气管道保温533万，天然气热风炉建设456万，喷雾塔干燥技改271万，烟气回收系统171万，机房建设50万），流动资金354万。","3000"]

{"sheet":"服务机构","index":4,"n_rows":35,"n_cols":3,"rows_kept":35,"merged":[[1,0,1,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件5"]
["节能环保服务机构目录"]
[]
["序号","所属地市","企业名称"]
[1,"合肥市","安徽禾美环保集团有限公司"]
[2,"合肥市","合肥十五里河首创水务有限责任公司"]
[3,"合肥市","安徽省方圆质量技术评价中心"]
[4,"合肥市","安徽合大环境检测有限公司"]
[5,"合肥市","安徽节源环保科技有限公司"]
[6,"合肥市","安徽和实环境检测有限公司"]
[7,"合肥市","安徽工和环境监测有限责任公司"]
[8,"合肥市","安徽环境科技研究院股份有限公司"]
[9,"合肥市","安徽绿能技术研究院有限公司"]
[10,"合肥市","安徽三马信息科技有限公司"]
[11,"合肥市","安徽华方计量科技有限公司"]
[12,"合肥市","安徽皖欣环境科技有限公司"]
[13,"合肥市","中国建材检验认证集团安徽有限公司"]
[14,"合肥市","安徽维诚水务科技有限公司"]
[15,"合肥市","安徽莘川环保科技有限公司"]
[16,"合肥市","安徽全方环境科技有限公司"]
[17,"合肥市","安徽格绿恩环保工程科技有限公司"]
[18,"合肥市","安徽庆宇光电科技有限公司"]
[19,"淮北市","安徽紫朔环境工程技术有限公司"]
[20,"蚌埠市","安徽德源环境科技有限公司"]
[21,"蚌埠市","光大绿色环保（怀远）清洁服务有限公司"]
[22,"阜阳市","安徽省中环检测有限公司"]
[23,"阜阳市","安徽祥宇工程技术咨询有限公司"]
[24,"六安市","中新联科环境科技（安徽）有限公司"]
[25,"马鞍山市","安徽创杰环境科技有限公司"]
[26,"马鞍山市","马鞍山市佳腾节能环保科技有限公司"]
[27,"马鞍山市","马鞍山市维深节能环保科技有限公司"]
[28,"宣城市","宁国思创环科生产力促进中心有限公司"]
[29,"宣城市","宣城经能环境与资源工程技术有限公司"]
[30,"铜陵市","安徽文川环保有限公司"]
[31,"安庆市","安徽蓝锐电子科技有限公司"]